# STMA

Блок управления пропаривателем РОСА2.

Входы
Input | При поступлении постоянной 1, либо в виде импульса, запускается цикл пропаривания. Если 1 постоянная, по окончанию автоматически запустится следующий цикл.
WarmUp | Включает режим прогрева, когда К6 подает пар в рубашку и держит температуру, заданную TLow и THigh.
StartBan | Запрет загрузки и пропаривания.
P | Текущее значение датчика давления в камере
PLine | Текущее значение датчика давления трассы
T | Текущее значение датчика температуры в камере
DVU1 | ДВУ в бункере над пропаривателем
DNU1 | ДНУ в бункере над пропаривателем
DNP | ДНП в пропаривателе. Если DNP=0, то камера пропаривателя считается пустой.
DVU2 | ДВУ в бункере под пропаривателем.
K1closed | Датчик закрытия К1 (загрузка продукта в камеру)
K2closed | Датчик закрытия К2 (выгрузка продукта из камеры)
K3closed | Датчик закрытия К3 (подача пара в камеру)
K4closed | Датчик закрытия К4 (сброс пара большой)
K5closed | Датчик закрытия К5 (сброс пара малый)
inpreserv2 |
Выходы

State

Состояние пропаривателя:

0 — Off — Выключен

1 — WarmUp — Прогрев

4 — PreWait — Ожидание готовности

5 — Download — Загрузка продукта в камеру

6 — CloseValves — Закрытие кранов (К1 - К5)

7 — GainSteam — Набор пара

8 — Exposition — Выдержка продукта под паром

9 — SteamOut — Сброс пара

10 — Unload — Разгрузка пропаривателя

11 — BlowOn — Продувка (кратковременная подача пара при открытом К2)

12 — BlowOff — Пауза после продувки

13 — Air — Подача воздуха

Waits

Флаги ожидания:

b0 — PLineWork

b1 — Pzero

b2 — Punload

b3 — Pwork

b4 — Twork

b5 - K1closed

b6 - K2closed

b7 - K3closed

b8 - K4closed

b9 - K5closed

b10 - StartBan

b11 - Dvu1

b12 - Dnu1

b13 - Dnp

b14 - Dvu2

ExpTimer | Счетчик времени экспозиции. Работает при State=Exposition
CycleNum | Счетчик циклов пропаривания
OpenK1 | Команда открытия К1
OpenK2 | Команда открытия К2
OpenK3 | Команда открытия К3
OpenK4 | Команда открытия К4
OpenK5 | Команда открытия К5
OpenK6 | Команда открытия К6
OpenKAir | Команда открытия КAir
OpenKDrain | Команда открытия КDrain
AlarmP | =1, если давление в камере выше PMax
AlarmPLine | =1, если давление в трассе выше PLineMax
AlarmT | =1, если температура в камере выше TMax
AlarmCycle | Не используется
Flags | Не используется
CycleMax | Не используется
PLineWork | Необходимое давление в трассе. Проверяется в начале цикла.
PLineMax | Максимально допустимое давление в трассе.
PZero | Порог нулевого давления
PUnload | Давление выгрузки.
PWork | Рабочее давление
PMax | Максимально допустимое давление в камере.
PDelta | Допустимое отклонение давление во время экспозиции. Если давление в камере уходит вниз на данное значение, включается подача пара до достижения рабочего давления.
TLow | Нижний предел регулирования температуры
TWork | Рабочая температура. Проверяется перед началом цикла.
THigh | Верхний предел регулирования температуры
TMax | Максимально допустимая температуры в камере. При превышении выдается 1 на AlarmT.
TimeExp | Заданное время экспозиции
TimeK5 | Время задержки открытия К4 (большой сброс пара), после открытия К5 (малый сброс пара)
TimeDNP | Время задержки перехода ДНП в 0.
TimeBlowOn | Длительность подачи пара при продувке.
TimeBlowOff | Длительность задержки после продувки.
BlowQnt | Количество продувок
TimeAir | Длительность подачи воздуха в конце цикла.
NextState | Если пропариватель в работе, то при записи 1, происходит смена состояния на следующее по счету.