SEQC - управление цепочкой устройств MCHB
=========================================

Последовательно включает / контролирует работу / останавливает цепочку MCHB-устройств,
адреса которых прописаны в Address.

--------------------------------------------------------------------------------¬
¦ВХОДЫ:                                                                         ¦
+--------------T----------------------------------------------------------------+
¦ Start        ¦ Запуск или продолженение работы после аварии                   ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Stop         ¦ Останов                                                        ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ StopEmrg     ¦ Экстренный останов (останавливается всё разом)                 ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Seqc1        ¦ Связь между соседними SEQC для определения совместно используе-¦
¦  :           ¦ мых машин MCHB.                                                ¦
¦ Seqc9        ¦                                                                ¦
¦              ¦ Подключение - выхода Check соседних SEQC на SeqcX              ¦
L--------------+----------------------------------------------------------------+


--------------------------------------------------------------------------------¬
¦ВЫХОДЫ:                                                                        ¦
+--------------T----------------------------------------------------------------+
¦ Sost         ¦ Состояние:                                                     ¦
¦              ¦ =0 - выключено                                                 ¦
¦              ¦ =1 - запуск                                                    ¦
¦              ¦ =2 - работает                                                  ¦
¦              ¦ =3 - останов                                                   ¦
¦              ¦ =4 - авария                                                    ¦
¦              ¦ =5 - экстренный останов                                        ¦
¦              ¦ =6 - устройство занято (запуск приостановлен)                  ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Current      ¦ Индекс текущей запускаемой или останавливаемой машины MCHB     ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Alarm        ¦ Авария (Sost=4)                                                ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Check        ¦ Проверка на использование (включение) машины MCHB в данном SEQC¦
¦              ¦ В Check записывается адрес MCHB, после чего в Check выставляет-¦
¦              ¦ 0 или 1 в зависимости от того выключено или включено этим SEQC ¦
¦              ¦ проверяемая машина MCHB                                        ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Flags        ¦                                                                ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Address0     ¦ Адреса машин MCHB. Записываются в той последовательности, в    ¦
¦  :           ¦ которой должны запускаться. Последним значением обязательно    ¦
¦ Address79    ¦ должно быть FFFF.                                              ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Delays0      ¦ Времена запуска и останова MCHB.                               ¦
¦  :           ¦ Для каждой запускаемой машины MCHB может использоваться        ¦
¦ Delays79     ¦ задержка, позволяющая машине запустится,  выйти в рабочий режим¦
¦              ¦ и тем самым предотвратить преждевременный запуск следующей по  ¦
¦              ¦ цепочке машины.                                                ¦
¦              ¦                                                                ¦
¦              ¦ Также для каждой запускаемой машины MCHB может использоваться  ¦
¦              ¦ задержка, позволяющая машине остановиться и тем самым          ¦
¦              ¦ предотвратить преждевременный останов следующей по цепочке     ¦
¦              ¦ машины.                                                        ¦
¦              ¦                                                                ¦
¦              ¦ Время запуска хранится в старшем байте, останова - в младшем.  ¦
¦              ¦                                                                ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ ModeFlags0   ¦ Параметры работы машины в маршруте:                            ¦
¦  :           ¦     b0 - Неотключаемость. Запрет оставнова при аварии          ¦
¦ ModeFlags79  ¦          предшествующего по цепочке оборудования               ¦                             
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - вкл                                                 ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦                                                                          
¦              ¦  b2-b1 - Прозрачность. Останов/отключение/авария оборудования  ¦
¦              ¦          не останавливают последующее поцепочке оборудование   ¦                     
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - прозрачное только при запуске                       ¦                                                                          
¦              ¦       =2 - прозрачное только при работе                        ¦                                                                          
¦              ¦       =3 - прозрачное всегда                                   ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦                                                                          
¦              ¦     b3 - Контролирование подачи. Работа оборудования является  ¦
¦              ¦          обязательным условием для включения и работы          ¦
¦              ¦          оборудования, подающего продукт                       ¦
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - вкл                                                 ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦                                                                          
¦              ¦     b4 - Подача продукта. Данное оборудование подает продукт и ¦
¦              ¦          зависит от работы оборудования, контролирующего подачу¦                    
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - вкл                                                 ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦                                                                          
¦              ¦     b5 - Только контроль. Данному оборудованию не подается ко- ¦
¦              ¦          манда запуска, но ожидается включение другими маршрута¦                    
¦              ¦          ми                                                    ¦                    
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - вкл                                                 ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦                                                                          
¦              ¦     b6 - Исключительное владение. При запуске машины с данным  ¦
¦              ¦          флагом проверяется, что машина не запущена  другим    ¦                    
¦              ¦          маршрутом (Control.b4==0). Иначе запуск не выполняет- ¦                    
¦              ¦          ся, и маршрут переходит в состояние 6. В таком состо- ¦
¦              ¦          нии маршрут может находится до тех пор пока не будет  ¦                                                                          
¦              ¦          выполнен останов маршрута, либо другой маршрут освобо-¦                                                                          
¦              ¦          дит машину и запуск продолжится автоматически.        ¦
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - вкл                                                 ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦                                                                          
¦              ¦ b15-b8 - Задержка времени останова подающего оборудования при  ¦
¦              ¦          останове оборудования, контролирующего подачу         ¦                                                                                                                 
¦              ¦       =0 - откл                                                ¦                                                                          
¦              ¦       =1 - вкл                                                 ¦                                                                          
¦              ¦                                                                ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------------



УСТАНОВКИ ТЕГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С VISSCADA
                                 
Имя тега  ¦Init¦Чт/Зап¦По_запросу¦Сохранение¦Архивирование¦Сообщение
----------+----+------+----------+----------+-------------+------------------
Sost      ¦    ¦  R   ¦    *     ¦          ¦             ¦
Current   ¦    ¦  R   ¦    *     ¦          ¦             ¦
AddressXX ¦FFFF¦  RW  ¦    *     ¦          ¦             ¦
DelaysXX  ¦   0¦  RW  ¦    *     ¦          ¦             ¦
ModeFlagsX¦   0¦  RW  ¦    *     ¦          ¦             ¦
