MIXA – управление смесителем и дозаторами

Используется для управления группой дозаторов и смесителем. Пример использования – производство комбикоромов.

ВХОДЫ
Input | Разрешение работы
DosZagrRd | Дозаторы готовы к загрузке
DosRazgRd | Дозаторы готовы к разгрузке
DosRazgruz | Идет разгрузка дозаторов
InMixer | Смеситель включен
MixClose | Люк разгрузки смесителя закрыт
MixOpen | Люк разгрузки смесителя открыт
Seq1 | Цепочка №1 (машины от дозатора до смесителя) работает
Seq2 | Цепочка №2 (машины от смесителя до бункера готовой продукции) работает
DNP | Датчик наличия продукта в смесителе
ВЫХОДЫ

Sost

Состояние:

0. Не работает (Input=0)

1. Ожидание готовности к загрузке дозаторов

2. Подача команды загрузки на дозаторы. Ожидание готовности к разгрузке

3. Закрытие заслонки. Включение смесителя. Ожидание выполнения

4. Включение цепочки оборудования №1. Ожидание выполнения

5. Подача команды разгрузки на дозаторы. Если какое-либо устройство цепочки останавливается, разрешение разгрузки снимается. Ожидание окончания разгрузки.

6. Остановить цепочку. Выдержать время смешения.

7. Остановить смеситель. Включение цепочки 2. Ожидание выполнения.

8. Открытие заслонки (люк разгрузки смесителя). Ожидание выполнения.

9. Включение вибратора на 5 сек. Ожидание выполнения.

10. Ожидание ухода продукта с ДНП.

15. Выключение вибратора (цепочка остается работающей).

Force | Форсирование состояния. Устанавливается верхним уровнем. Возможно установить значение в пределах от 0 до 10 включительно.
Cnt | Счетчик временных интервалов
DosZagr | Разрешение загрузки дозаторам
DosRazg | Разрешение разгрузки дозаторам
MixClose | Команда закрытия люка разгрузки смесителя
MixOpen | Команда открытия люка разгрузки смесителя
Mixer | Разрешение работы смесителю
Vibrator | Разрешение работы вибратору
Seq1 | Разрешение работы цепочке №1
Seq2 | Разрешение работы цепочке №2
TimeMix | Время смешения продукта в смесителе
TimeVibr | Время работы вибратора
Param1 | Не используется
Param2 | Не используется
Param3 | Не используется
Param4 | Не используется

Описание алгоритм работы смесителя на примере участка производства комбикормов:

Загрузка дозаторов

1. Ожидание готовности к загрузке дозаторов

2. Подача команды загрузки на дозаторы

Загрузка смесителя

3. Ожидание готовности к разгрузке

4. Закрытие заслонки 310

5. Включение смесителя 305

6. Включение цепочки оборудования №1: 305-2 (проверка), 403, 116. (115 и 117 управляются непосредственно дозаторами).

7. Подача команды разгрузки на дозаторы.

8. Если какое-либо устройство цепочки останавливается, разрешение разгрузки снимается.

9. Ожидание окончания разгрузки.

10. Остановить цепочку.

Смешение

10. Выдержать время смешения.

Выгрузка кормосмеси

11. Остановить 305

12. Включение цепочки оборудования №2: 202 или 408, 405, 203.

13. Открытие заслонки 310

14. Включение вибратора до ухода продукта с 311-1 (на 5 сек минимум).

15. Выключение вибратора (цепочка остается работающей).

Переход на п.1.

Мнемосхема участка производства комбикормов

Логическая схема участка производства комбикормов