PLCI - связь с платой управления (запись) pDIO
==============================================

ВХОДЫ
PlciErr                 Разрешение работы (наличие связи с платой от PLCI). 

ВЫХОДЫ
Channel 00 .. 3F        Считанные значения (входы платы pDIO). Могут принимать значения 0 или 1.
Okta 01 .. 07           Значения 8-ми входов, объедененные в байт
ErrorFlag               Флаг отсутствия связи
ErrorCounter            Счетчик отсутствия связи

DipNetAddress           Старший байт - Dip-адрес, младший байт - сетевой адрес.

                        Dip-адрес используется для адресации плат, его значение должно
                        совпадать с установокой dip-переключателей на плате. Если
                        значение dip-адреса не задано (равно нулю),оно приравнивается к 
                        значению сетевого адреса.

                        Сетевой адрес используется для логического связывания программных
                        блоков типа MCHB, MDTA, ZDVA и др. с физическими платами ввода вывода.

                        dip-адрес и сетевой адрес могут не совпадать, но если dip-адрес равен
                        нулю ему присвается значение сетевого адреса.

                        В процессе работы с выхода DipNetAddress считывается значение сетевого
                        адреса. Запись в DipNetAddress невозможна.


Enable                  Разрешение работы (если > 0 )
                          = 1 - работа с pDIO3.2
                          = 2 - работа с pDIO NB (not back!)

На вход PlciErr заводится выход PLCI.ErrorFlag. Если на данном входе не нулевое значение, то 
передача данных в pDIO приостанавливается.

По умолчанию используеться порт COM2.


Данное устройство может работать в COM-потоках.

Время обработки данных в основном потоке ~ 12мс

См. также:
        
        PLCO. Описание контроллера pDIO3
