RCUI (Rout Control Unit for Input)
Назначение - управление группой оборудования для организации маршрута. Работает совместно с блоком RCUO.

Входы
Start | Сигнал включения маршрута
EnInput | На вход EnInput подается значение, которое сравнивается со значением EnValue. Если они равны и подан сигнал включения маршрута, то оборудованию разрешено работать.
EnValue
RunOkUp | На этот вход подается сигнал RunOk от предшествующего в цепочке запуска блока (верхнего блока).
Stopped | Данный вход напрямую соединяется с выходом RCBO.Stopped. Полученное значение ретранслируется на StopUp.
Suspend | Блокирует выход Output. Используется для аварийного останова.
Выходы
Enable | Enable = Start & (EnInput == EnValue)

Output

Выход для запуска оборудования

Output = Enable & RunOkUp & (Stopped==0) & (Suspend==0)

StopUp | Ретранслированный сигнал с Stopped
Flags | резерв