<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
  <gpf>ALM
    <pinincl/>
    <pinexcl>In*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>AND
    <pinincl/>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>BIT
    <pinincl/>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>BTN
    <pinincl/>
    <pinexcl>Time*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>DCD
    <pinincl>Inp*
Out*0?
Out*1?</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>DESH
    <pinincl>Input
Output 00
Output 01
Output 02
Output 03</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>DLTA
    <pinincl>Input
Speed*
Output
Suspend</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>DLY
    <pinincl/>
    <pinexcl>Time*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>DZR6
    <pinincl/>
    <pinexcl>*High
*Low</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>LOADA
    <pinincl>NoOutput</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>MACH
    <pinincl/>
    <pinexcl>TrigRes*
Reset
Sost
Alarm
Plata
Cnt
Control
Blok
Time*
Chan*
Flag*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>MCHA
    <pinincl/>
    <pinexcl>Alarm
Plata
Cnt
TrigRes
Control
TimeStart
TimeStop
Channel
Blok
Suspend</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>MCHB
    <pinincl/>
    <pinexcl>TrigRes
Suspend
Sost
Alarm

Cnt
Control
Blok
Time*
Chan*
Flag*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>MCTL
    <pinincl/>
    <pinexcl>Rksv*
Control</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>MDTA
    <pinincl>TrigRes
MchaSost
Output</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>PARBN
    <pinincl>*</pinincl>
    <pinexcl>DozeNum
Delay*
Param*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>PDR
    <pinincl>*</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>PLCI
    <pinincl>*</pinincl>
    <pinexcl>Ch*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>SCLA
    <pinincl>Max
Min
Percent
Value</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>SEQ
    <pinincl/>
    <pinexcl>Out 02*
Out 03*
Out 04*
Out 05*
Out 06*
Out 07*
Out 08*
Out 09*
Out 1*
Out 2*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>SEQB
    <pinincl/>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>SEQC
    <pinincl/>
    <pinexcl>Address*
Delays*
Mode*</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>SEQD
    <pinincl/>
    <pinexcl>Out???
*2
*3
*4
*5
reserv
Excl*
Mes*
Flags
TimeBtnStart
StopTime1
StopDlyCnt</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>STATA
    <pinincl/>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>ZDVA
    <pinincl>Enable
DoOpen
Opened
Closed
Output</pinincl>
    <pinexcl/>
  </gpf>
  <gpf>ZDVS
    <pinincl/>
    <pinexcl>Chnl*
Flags
Control
Sost</pinexcl>
  </gpf>
  <gpf>ZDVT
    <pinincl>*</pinincl>
    <pinexcl>Control-
Blok
Flags
Delay
Param
Chnl*</pinexcl>
  </gpf>
</root>