KARTUSEQ - картонажная упаковочная система последовательная загрузка вариант Увельский

Автоматика необходима для поддержания картонажной системы и рабочего места упаковщика в должном состоянии

и представляет собой набор клапанов аспирации, аспирующей системы

ВХОДЫ
Enable | Разрешение работы, не используется
Next_SEQ_Fin | Выход сопряженного модуля, обработку закончил
Worki | Картонажный аппарат в работе
Cleani | Картонажный аппарат в зачистке
DVUi | ДВУ фасовочного в работе, нужен следующий шаг
Pdpi | подпор в сработке, нужен следующий шаг
ZDV_OKi | задвижка в нужном состоянии за отведенное время, работаем
ВЫХОДЫ
State | состояние блока
_Outi | выход управления
NextSeq | команда сопряженному модулю на старт
Timei | время реакции соответствующей задвижки
Control | биты 1 - использовать сопряженный модуль 2 - приоритет операции подачи на сопряженный модуль над заполнением до подпора

Алгоритм функционирования

Вход | Предыдущее состояние | Выход