ZDVC - Задвижка пневматическая с двумя датчиками положения
==========================================================

Устаревшее устройство. Вместо него лучше использовать ZDVA.

            --------¬
TrigReset --+       +-- Output
  DoOpen  --+       +-- Opened
  DoClose --+ ZDVC  +-- Sost
   Enable --+       +-- Alarm
      :     ¦       +-- ChnlOut
   Enable --+       +-- ChnlInA
            ¦       +-- ChnlInB
            ¦       +-- Delay
            ¦       +-- Control
            ¦       +-- Blok
            L--------

ВХОДЫ:
TrigReset       Выводит задвижку из аварийного состояния.
DoOpen          Открыть задвижку.
DoClose         Закрыть задвижку. DoClose имеет приоритет над DoOpen.
Enable          Разрешает работу устройства (если Enable'ов несколько, то 
                объединяются по И).

ВЫХОДЫ:
Output          Выход для цепочки запуска
Opened          (Sost==2) && (Output>0).
Sost            Состояние устройства:
                  =0 - среднее
                  =1 - закрыта
                  =2 - открыта
                  =3 - не может закрыться
                  =4 - не может открыться

Alarm           (Sost==3) || (Sost==4).
ChnlOut         канал выхода управления
ChnlInA         канал входа датчика положения

ChnlInB         канал входа датчика положения. Если на обоих каналах 1, то
                считается, что задвижка открыта. Если на обоих 0 - то закрыта.
                Иначе - среднее положение. 

Delay           Максимальное время смены положения. По истечении устройство 
                переходит в состояние аварии. 
                  b0-b14 - время задержки
                  b15 - инверсия датчиков положения.

Control         Ручное управление задвижкой:
                  =0 - авт.упр.
                  =1 - закрыть
                  =2 - открыть

Blok            Блокирование датчиков положения

Для добавления Enable в окне входов нажать Ins. Для удаления - Del. 

