ZDVT - Задвижка типа "Распределительное устройство"
===================================================

Управляет распределительным устройством (поворотного типа, 
перекидной клапан и др.)
            --------¬
            ¦       +-- Output
            ¦       +-- Sost
   Enable --+ ZDVT  +-- Control
            ¦       +-- Blok
            ¦       +-- Flags
            ¦       +-- Delay
            ¦       +-- Param
            ¦       ¦    
     Dir1 --+       +-- Chnl1Out
       :    ¦       +-- Chnl1In
       :    ¦       ¦    :
     DirN --+       +-- ChnlNOut
            ¦       +-- ChnlNIn
            L--------

ВХОДЫ:
Enable          Разрешает работу устройства
Dir1      
   :            Входы выбора направления 
DirN


ВЫХОДЫ:
Output          Выход для цепочки запуска
Sost            Состояние устройства:
                  =0 - среднее
                  =1 - направление 1
                  =2 - направление 2 и т.д. до 127
                Если установлен b7=1, то устройство в аварии.

Control         Ручное управление:
                 b0-b6:
                  =0 - авт. управление
                  =1 - напр.1 
                  =2 - напр.2 и т.д. до 127
                 b7: =1 подать сброс.
                                                                              
                b8-b15 - Внешнее управление (перекрывают входы Enable и DoOpen)   
                  =0 - работают входы Enable и Dir
                  =1 - напр.1
                  =2 - напр.2 и т.д. до 127
                                                                              
               Ручное управление имеет самый высокий приоритет. При автомати- 
               ческом управлении приоритет имеет внешнее управление.          
                                                                              


Blok            Блокирование датчиков положения

Flags           b0-b1 - управление выходом выбора положения:
                      = 00 - на ChnlOut выдается импульс в 1 цикл
                      = 01 - на ChnlOut выдается импульс до срабатывания
                             датчика положения
                      = 10 - на ChnlOut выдается постоянный сигнал
                b2 - если =1, то при среднем положении и авариях будет: Output=0
                b3 - зарезервировано
                b4 - если =1, при уходе задвижки из требуемого положения, будет
                     подан повторный сигнал на выход управления (через время Delay).
                b7 - значение активности датчика направления (=1 - датчик сработал,
                     если c ChnlIn приходит 1).
                b8-b15 - инвертировать датчик положения
Delay           Максимальное время смены положения. По истечении устройство 
                переходит в состояние аварии. 
Param           не используется
ChnlNOut        канал выхода управления
ChnlNIn         канал входа датчика положения

Для добавления группы Dir,ChnlOut и ChnlIn в окне входов нажать Ins. 
Для удаления - Del. 

При подаче на Dir'ы одновременно более одного сигнала, приоритет отдается
направлению с меньшим номером.



КОМАНДЫ (Ctrl+Y):
=================

Информационные. Предназначены для передачи верхнему уровню информации о 
направлениях клапана. Ниже приводятся название команды и пример информационного 
текста:

  DIR1=в 25 бункер
  
  DIR2=в 603 норию

  DIR3=в 111 шнек

  и т.д. до DIR127


УСТАНОВКИ ТЕГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С VISSCADA
                                 
Имя тега  ¦Init¦Чт/Зап¦По_запросу¦Сохранение¦Архивирование¦Сообщение
----------+----+------+----------+----------+-------------+------------------
Sost      ¦    ¦  R   ¦    *     ¦          ¦  ARC4_SEC   ¦
Control   ¦   0¦  RW  ¦    *     ¦          ¦             ¦
Blok      ¦   0¦  RW  ¦    *     ¦  byte    ¦             ¦Блокировка датчика
Flags     ¦0x82¦      ¦          ¦          ¦             ¦
ChnlOut   ¦    ¦  RW  ¦    *     ¦  word    ¦             ¦
ChnlIn    ¦    ¦  RW  ¦    *     ¦  word    ¦             ¦
