LOADA - управление загрузкой в бункера
======================================
Предназначен для автоматического последовательного заполнения группы бункеров.

--------------------------------------------------------------------------------¬
¦ВХОДЫ:                                                                         ¦
+--------------T----------------------------------------------------------------+
¦ Enable       ¦ Разрешает выдачу сигналов на Output                            ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Input        ¦ Сигналы о заполнении бункеров (1-заполнен, 0-пуст)             ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------¬
¦ВЫХОДЫ:                                                                        ¦
+--------------T----------------------------------------------------------------+
¦ Current      ¦ Номер активного бункера (от 0 до 15)                           ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ NoOutput     ¦ Выставляется единица, если ни один из участвующих в загрузке   ¦
¦              ¦ бункеров не дает разрешение на Input                           ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ OutputXX     ¦ Сигналы управления. Единица может быть только у Output'а       ¦
¦              ¦ активного бункера.                                             ¦
+--------------+----------------------------------------------------------------+
¦ OrderXX      ¦ Порядок заполнения бункеров (от 1 до 16 или 0, если бункер     ¦
¦              ¦ не участвует в загрузке)                                       ¦
¦              ¦                                                                ¦
+--------------+-----------------------------------------------------------------
¦ Changing     ¦ Флаг, индицирующий состояние смены активного Output'а.         ¦
¦              ¦ При наступлении необходимости сменить выход, флаг взодиться    ¦
¦              ¦ и находиться в таком состоянии время DlyChange. После флаг     ¦
¦              ¦ сбрасывается и происходит смена Output'ов.                     ¦
¦              ¦                                                                ¦
+--------------+-----------------------------------------------------------------
¦ DlyChange    ¦ Время задержки перед сменой активного выхода                   ¦
¦              ¦                                                                ¦
¦              ¦                                                                ¦
+--------------+-----------------------------------------------------------------


Последовательность заполнения задается в выходах Order0 - Order15. Значения в них
устанавливает верхний уровень. При подаче 1 на Enable на Output'e, Order которого
имеет наименьшее значение и не равен 0, а также на Input'е которого 0, устанавливается
1, а на всех других Output'ах 0. При это на Current будет номер данного Output`а.
Если на Input'е текущего Output`а появляется не 0, то ищется следующий Output, 
удовлетворяющий данному условию. Таким образом происходит циклическое непрерывное
заполнение определенных бункеров по заданной последовательности. Если все бункера
заполнены, то все Output=0, NoOutput=1. Как только один из бункеров освобождается,
заполнение продолжается.
