MUX - Двоичный дешифратор
=========================

Дешифрует значение от 0 до 255 в двоичный 
шестнадцати разрядный код (выходы Out01-Out10).
                  
         --------¬
         ¦       +-- Control
enable --+       +-- Out_0
         ¦  MUX  ¦ :
 input --+       ¦ :
         ¦       +-- Out_E
         ¦       +-- Out_F
         L--------

Описание интерфейса:
Enable    - разрешение выдачи на Out'ы
Input     - Альтернатива Control'у, но работает как вход. Используется
            большее из двух значение.
Control   - Дешифрируемое значение от 0 до 0xFF.
Out_0
    :     - битовые выходы
Out_F
