MDBR - чтение из modbus-устройства
==============================================

Только для ПЛК I-7188[XA]!

Посылает одну команду на чтение по протоколу modbus rtu.

ВЫХОДЫ
Inp0                    Считанные значения запрошенных регистров. Адрес регистра
 :			указывается в качестве ini-значения. Распологать адреса
Inp31                   можно в любом порядке без сортировки.
                        значения 0 или 1.

ErrorFlag               Флаг отсутствия связи

ErrorCounter            Счетчик отсутствия связи

DipNetAddress           Старший байт - Dip-адрес, младший байт - сетевой адрес.

                        Dip-адрес используется для modbus-устройства, его значение должно
                        совпадать с установленным адресом. 
			Если значение dip-адреса не задано (равно нулю),оно приравнивается к 
                        значению сетевого адреса.

                        Сетевой адрес используется для логического связывания программных
                        блоков типа MCHB, MDTA, ZDVA и др. с физическими платами ввода вывода.

                        В процессе работы с выхода DipNetAddress считывается значение сетевого
                        адреса. Запись в DipNetAddress невозможна.


Enable                  Разрешение работы
			  = 0 - отключен
                          = 1 - работа
                          = 2 - эмуляция (возможна запись в Inp'ы)

ComPort                 Номер порта (обязательно установить нужный порт)

Cmd                     modbus-команда чтения 3 (по умолчанию) или 4



Данное устройство может работать в COM-потоках.

