ALM - коллектор аварий

ВХОДЫ
Reset | Сброс выхода Output
Input | Набор входов, сигнализирующих об авариях. Входы объеденены по ИЛИ
ВЫХОДЫ
Output | Результат операции

Добавление/удаление входов клавишами Ins/Del, или через меню.

Предназначен для сбора аварий от машин, датчиков и т.д. и управления звонком. На входы Input заводяться сигналы типа MCHA.Alarm, MDTA.Output и другие, т.е. все те, появление 1 на которых должно сопровождаться звонком. На вход Reset можно завести выход с BTN, управление которой осуществляется с верхнего уровня (например, клик оператора по "строке сообщений"). Выход Output подается на звонок.

При появлении хотя бы на одном входе Input значения, отличного от нуля, на выходе Output выставляется значение. Уход Output'а в ноль возможен в двух вариантах:

1. На входах Input, явившимися причиной взвода Output, значение ушло в ноль.

2. На Reset подана единица (либо импульс единицы).

Описание команд автоматического управления входами