Блок индикации 4-х сегментный pTBL
==================================

ВХОДЫ:                                                                         
 Text: <текст>  Вход и текст. Если на входе 1, то текст посылается в блок.
                Редактирование текста - Alt+V     
 

                Допустимые для вывода символы:                               
                                                                             
                0123456789 -POА=EYУUИFГLЭС._t^|?№ПSBbНhБ
                                                                             
                Если нужно вывести точку, в конце символа нужно поставить "."
                                                                             
                Пример:                                                      
                                                                             
                   12.86                                                     
 
ВЫХОДЫ:                                                                        
NetAddress      Сетевой адрес от 1 до 31                                       
ComPort         Номер СОМ-порта контроллера                                          
ErrorFlag       Нет связи
ErrorCount      Счетчик ошибочных запросов
Enable          Разрешение работы с блоком

StrNum          Макс. кол-во выводимых строк
SkipTime        Интервал перелистывания строк

