TRM200 – модуль аналогового ввода

Прибор ОВЕН ТРМ200 (аналог ОВЕН ТРМ0 с интерфейсом RS-485) – двухканальный измеритель, применяемый для измерения температуры, уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров теплоносителей и различных сред (в зависимости от подключенных датчиков). Измерительный прибор ОВЕН ТРМ200 предназначен для использования в холодильных установках, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и на другом технологическом оборудовании.

Измерительный прибор выпускается в корпусах 3-х типов: настенном Н и щитовых Щ1, Щ2.

## Функциональные возможности прибора ОВЕН ТРМ200

- Измеритель ОВЕН ТРМ 200имеет два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков (температуры, давления, уровня и других физических параметров). Входы обеспечивают возможность подключения датчиков разных типов
- Измеритель ОВЕН ТРМ 200 имеет функции ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И КОРРЕКЦИИ ВХОДНОГО СИГНАЛА, а также масштабирования шкалы для аналогового входа
- ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗНОСТИ измеряемых величин
- ИНДИКАЦИЯ текущих значений измеренных величин и их разности на двух встроенных 4-х разрядных светодиодных цифровых индикаторах
- ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ из измеряемой величины (например, для измерения мгновенного расхода)
- ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU*)
- В измерительном приборе предусмотрены различные УРОВНИ ЗАЩИТЫ НАСТРОЕК ПРИБОРА для разных групп специалистов
- КОНФИГУРИРОВАНИЕ измерителя-регулятора осуществляется на ПК или с лицевой панели прибора

ВЫХОДЫ
STAT | Регистр статуса
PV1 | Измеренная величина на входе 1
PV2 | Измеренная величина на входе 2
LUPV1 | Величина на верхнем ЦИ
LUPV2 | Величина на нижнем ЦИ
ErrorFlag | Флаг ошибки связи. Если =1, то связи с модулем нет.
ErrorCounter | Счетчик ошибок связи

DipNetAddress

Старший байт - Dip-адрес, младший байт - сетевой адрес.

Dip-адрес используется для адресации модулей, его значение должно совпадать с установкой адреса в модуле. Если значение dip-адреса не задано (равно нулю),оно приравнивается к значению сетевого адреса.
Сетевой адрес используется для логического связывания программных
блоков типа MCHB, MDTA, ZDVA и др. с физическими платами ввода вывода.
Dip-адрес и сетевой адрес могут не совпадать, но если dip-адрес равен
нулю ему присваивается значение сетевого адреса.
В процессе работы с выхода DipNetAddress считывается значение сетевого
адреса. Запись в DipNetAddress невозможна.

Enable | Разрешение работы
ComPort | Номер COM-порта ПЛК, к которому подключен модуль. Если устройство работает не в основном потоке, то номер СОМ-порта автоматически изменяется на номер соответствующего дополнительного потока.
Flags | Не используется

Описание регистров ОВЕН ТРМ200