Параметр | Скрытый | Описание
PAlarm | * | Аварийное давление (для сигнализации)
PWork |  | Рабочее давление экспозиции
PWorkMax | * | Максимальное значение параметра PWork, которое может задать оператор
PDelta |  | Давление подпитки (допустимое отклонение давления от рабочего)
PDeltaMax | * | Максимальное значение параметра PDelta, которое может задать оператор
POpenK6 | * | давление полного открытия крана сброса пара предварительного
POpenK5 | * | давление открытия крана сброса пара основного
PLoad | * | максимально давление для разрешения загрузки
PUnload | * | максимально давление для разрешения выгрузки
PBlow | * | давление продувки
TimeStartDly | * | Задержка после нажатия кнопки СТАРТ
TimeLoad |  | Время загрузки продукта
TimeInflMax | * | Максимальное время набора пара
TimeK6Half | * | Время неполного открытия крана сброса пара предварительного (внешняя переменная)
TimeExp |  | Время экспозиции
TimeExpMax | * | Максимальное значение параметра TimeExp, которое может задать оператор
TimeUnload |  | Время выгрузки продукта
TimeUnloadMin | * | Минимальное значение параметра TimeUnload, которое может задать оператор
TimeBlow | * | Пауза перед закрытием К2 при продувке
TimeCycDly |  | Время задержки между циклами
CycleQnt |  | Заданное количество циклов пропаривания для автоматического выключения (0 – работать без останова)
BlowQnt |  | Количество продувок (от 0 до N)
BlowQntMax | * | Максимальное значение параметра BlowQnt, которое может задать оператор

Таблица состояний.

0 | Выключен. Ожидание нажатия кнопки СТАРТ
1 | Задержка перед стартом. Ожидание: - отсчет времени TimeStartDly

2

Подготовка к началу цикла.

Установить краны:

К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1

Ожидание:

- К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1

- 24.1.11В = 1 (наличия давления в рессивере, верхнее показание)

- 23.1 ДВУ = 1

- 25.1 ДВУ = 0

- P <= PLoad

Примечание:

Здесь и далее для датчиков уровня: 0 – нет продукта, 1 – есть продукт. Для кранов: 0 – закрыт, 1 – открыт. Текущее давление в камере – P.

3

Загрузка продукта – открытие крана К1.

Установить краны:

К1=1, К2=0, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1

Ожидание:

- К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1

4 | Загрузка продукта. Установить краны: К1=1, К2=0, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1 Ожидание: - отсчет времени TimeLoad
5 | Завершение загрузки продукта. Установить краны: К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1 Ожидание: - К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1

6

Набор пара.

Установить краны:

К1=0, К2=0, К3=1, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1

Ожидание:

- P >= PWork

Во время набора пара К9:

- открывается при 24.1.11Н = 0

- закрывается при 24.1.11В = 1.

7 | Завершение набора пара. Установить краны: К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1 Ожидание: - К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1

8

Экспозиция.

Установить краны:

К1=0, К2=0, К3=0, К4=0/1, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1

Ожидание:

- отсчет времени TimeExp

Во время набора пара К4:

- открывается при P < (Pwork - Pdelta)

- закрывается при P >= Pwork

9

Выпуск пара.

Установить краны:

К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1

Ожидание:

- P <= Punload

K6 открывается полностью при P <= POpenK6

K5 открывается при P <= POpenK5

10 | Выгрузка продукта – открытие К2. Установить краны: К1=0, К2=1, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1 Ожидание: - К1=0, К2=1, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1
11 | Выгрузка продукта. Установить краны: К1=0, К2=1, К3=0, К4=0, К5=1, К6=1, К7=0, К8=1 Ожидание: - отсчет времени TimeUnload
12 | Подготовка к продувке. Установить краны: К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0 Ожидание: - К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0
13 | Продувка дренажа - Набор пара. Установить краны: К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=1, К8=0 Ожидание: - P >= PBlow
14 | Продувка дренажа – Подготовка к открытию К2. Установить краны: К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0 Ожидание: - К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0
15 | Продувка дренажа – Открытие выгрузного крана К2. Установить краны: К1=0, К2=1, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0 Ожидание: - K2 открыт, далее отсчет времени TimeBlow
16 | Продувка дренажа – Пауза перед закрытием К2. Установить краны: К1=0, К2=1, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0 Ожидание: - K2 открыт, далее отсчет времени TimeBlow

17

Продувка дренажа – Закрытие выгрузного крана К2.

Установить краны:

К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0

Ожидание:

- К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=0

- | Повтор продувок Переход в состояние 12 и повтор действий заданное в BlowQnt количество раз.

18

Пауза между циклами

Установить краны:

К1=0, К2=0, К3=0, К4=0, К5=0, К6=0, К7=0, К8=1

Ожидание:

- отсчет времени TimeCycDly

- | Повтор рабочего цикла Если во время рабочего цикла была подана команда “стоп”, то переход в состояние 0. Иначе переход в 1.

Дополнительно:

1. Вентиляторы 118 и 119 включаются после подачи команды “старт”.

2. Вентиляторы 120 и 121 включаются при завершении выгрузки продукты (состояние 11) соотвествующей камеры. Выключаются при останове пропаривателя (состояние 0), или от кнопок останова, которые расположены рядом с каждым из вентиляторов.

3. При превышении давление по аварийному ЭКМ, выдается информационное сообщение и звонок, а также закрываются К3 и К4, если открыты. Над К3 и К4 появляется знак, оповещающий о запрете работы. Для снятия запрета нужно нажать на данный знак и подтвердить.

4. При превышении давления по датчику давления P > PAlarm выдается информационное сообщение и звонок.

Управление:

Используются кнопки СТАРТ и СТОП. Обе кнопки работают с подтверждением.
СТАРТ - выполняет запуск пропаривателя в работу.
СТОП - переводит в состояние выключено. При этом текущий цикл выполняется до конца.

WaitCl:

Бит | Ожидание
0 | CloseK1 = 0
1 | CloseK2 = 0
2 | CloseK3 = 0
3 | CloseK4 = 0
4 | CloseK5 = 0
5 | CloseK6 = 0
6 | CloseK7 = 0
7 | CloseK8 = 0
8 | CloseK1 = 1
9 | CloseK2 = 1
10 | CloseK3 = 1
11 | CloseK4 = 1
12 | CloseK5 = 1
13 | CloseK6 = 1
14 | CloseK7 = 1
15 | CloseK8 = 1

WaitOp:

Бит | Ожидание
0 | OpenedK1 = 0
1 | OpenedK2 = 0
8 | OpenedK1 = 1
9 | OpenedK2 = 1

WaitEx:

Бит | Ожидание
0 | Отсчет времени
1 | DVU1 = 1
2 | DVU2 = 0
3 | PlineHigh = 1
4 | P >= PWork
5 | P <= PLoad
6 | P <= PUnload
7 | P >= PBlow