PARBN – управление загрузкой в бункера над пропаривателем

Используется как вспомогательный элемент для работы с устройством управления пропаривателем PARIO или PRIOA. Данное устройство осуществляет управление загрузкой в один бункер.

ВХОДЫ
Input | Разрешение работы
DVU | ДВУ бункера
DNU | ДНУ бункера
Active | Разрешение загрузки в бункер (от других PARBN, если бункеров несколько)
ВЫХОДЫ
Output | Разрешение работы оборудованию, подающему продукт в бункер
Active | Флаг использования оборудования, подающего продукт в бункер

Оборудование, подающее продукт в бункер, включается выходом Output. Это происходит при подаче на Input = 1. При этом должно быть Active=1 и DVU=0. Для блокирования загрузки в другие бункера, на выходе Active выставляется 1.После появления продукта на ДВУ, Output и Active переводятся в 0. Следующая загрузка в бункер возможна только после разгрузки, т.е. ДВУ и ДНУ должны показать 0.

Мнемосхема пропаривателя

Логика загрузки в пропариватель (рис.1)

Логика загрузки в пропариватель (рис.2)