RCUO (Remote Control Blok Output)
Назначение - управление группой оборудования для организации маршрута. Работает совместно с блоком RCUI.

Входы
Input | Соединяется напрямую с RCBI.Output
RunOk | Определение работы оборудования в блоке. Если всё запущено и работает, то на вход должно поступать 1.
ZdvOk | Определение правильности установки задвижек в блоке (если имеются).
DvuOk | Определение состояния датчиков верхнего уровня в блоке (если имеются).
FlowOk | Разрешение подачи
StopDown | Сигнал RCBI.StopUp от нижнего блока (т.е. запускаемого после данного блока). При поступлении 1, на выход StopMe выставляется 1 и начинается отсчет времени StopTime. По истечению заданного времени выставляется 1 на выход Stopped, который подается на RCBI.Stopped.
Выходы
RunOk | Ретранслируется со входа RunOk., при Input=1. Переход выхода RunOk из 0 в 1 возможен только при условии ZdvBad=0.
ZdvOk | Ретранслированные значения с одноименных входов. Единица выставляется только при Input=1
DvuOk
FlowOk
ZdvBad | Ретранслированные с инверсией значения с одноименных входов. Единица выставляется только при Input=1.
DvuBad
FlowBad
StopMe | Выдает 1 при поступлении 1 на StopDown.
Stopped | Выдает 1 при StopDown=1 и истечении времени StopTime
StopTime | Время останова оборудования блока
Flags | резерв