I7017 – модуль аналогового ввода

I-7024 - 4-канальный модуль изолированного аналогового вывода по току и напряжению 14 бит. Связь по протоколу DCON через RS-485.

ВХОДЫ
setOutput1 - 4 | Установка значений аналоговых выходов модуля Iout0 – 3 (Vout0 - 3). Значения в мА.
ВЫХОДЫ
Output1 - 4 | Считанные из модуля значения аналоговых выходов. Установленное значение и считанное могут не совпадать.
setOutput1 - 4 | Установка значений аналоговых выходов модуля. Назначение тоже, что и у одноименных входов. Если вход setOutput пустой, то данный выход можно использовать для установки значения. Если вход подключен, то отображает устанавливаемое входом значение.
ErrorFlag | Флаг ошибки связи. Если =1, то связи с модулем нет.
ErrorCounter | Счетчик ошибок связи

DipNetAddress

Старший байт - Dip-адрес, младший байт - сетевой адрес.

Dip-адрес используется для адресации модулей, его значение должно совпадать с установкой адреса в модуле. Если значение dip-адреса не задано (равно нулю),оно приравнивается к значению сетевого адреса.
Сетевой адрес используется для логического связывания программных
блоков типа MCHB, MDTA, ZDVA и др. с физическими платами ввода вывода.
Dip-адрес и сетевой адрес могут не совпадать, но если dip-адрес равен
нулю ему присваивается значение сетевого адреса.
В процессе работы с выхода DipNetAddress считывается значение сетевого
адреса. Запись в DipNetAddress невозможна.

Enable | Разрешение работы
ComPort | Номер COM-порта ПЛК, к которому подключен модуль. Если устройство работает не в основном потоке, то номер СОМ-порта автоматически изменяется на номер соответствующего дополнительного потока.

Flags

Флаги:

  b0 – запрет отрицательных значений (приведение к нулю)

Для работы с модулем необходимо выполнить предварительную его настройку в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

Для работы модуля в режиме токового вывода (от 4мА до 20мА) с адресом 1 на скорости 9600 бод необходимо выполнить следующие действия:

1. Соединить Init c Gnd. Сбросить и включить снова питание модуля.

2. Через терминал на скорости 9600 подать команду: %0001310640

3. Отсоединить Init, сбросить питание.