## Пропариватель

Пропариватель разделен на две камеры, работающих автономно. Изображение пропаривателя на мнемосхеме:

Управление пропаривателем

Панель управления пропаривателем имеет три закладки: РЕЖИМ, РУЧ, БЛОК.

На закладке РЕЖИМ находятся кнопки управления

- АВТОМАТ – управление запуском и остановом происходит автоматически.

- СТОП – останов и переход в ждущее состояние. При нажатии СТОП во время цикла работы (при прогреве или пропаривании) останов происходит только после полного текущего завершения цикла.

- ПРОГРЕВ – включить режим прогрева.

- ПРОПАРИВАНИЕ – включить режим пропаривания.

- СБРОС – прерывание текущего рабочего цикла. При аварии – сброс аварии.

На закладке РУЧ находятся кнопки управления кранами вручную. Чтобы включить “ручной” режим нужно нажать ВКЛ.

На закладке БЛОК находятся кнопки блокирования датчиков положения. Если нажать кнопку блокирования крана, то датчики положения это крана будут игнорироваться.

Перед запуском пропаривателя в рабочий режим (прогрев или пропаривание) необходимо настроить параметры:

Pmin | Нулевое давление | Значение давления, при котором считается, что давление нулевое.
Pmax | Рабочее давление | Значение давления, которое нужно достичь при прогреве/пропаривании
Pdelta | Макс.спад давления | Если во время цикла экспозиции давление в камере понизится на данное значение, то будет открыт кран впуска пара и набрано необходимое для пропаривания давление. При этом цикл экспозиции не приостанавливается.
Tvpusk | Макс.время впуска пара | Максимально допустимое время набора давления, сек
Pvigruz | Давление выгрузки | После окончания цикла экспозиции пар выпускается. При достижении давления в камере значения данного параметра кран выпуска пара К4 закрывается и начинается выгрузка сырья.
PmaxTras | Необходимое давление в трассе | Необходимое давление в трассе. Проверяется перед началом набора пара в цикле пропаривания.
Texpose | Время экспозиции | Время выдержки сырья под паром в режиме пропаривания

Tnewpar

Период смены пара

Время, через которое после начала цикла экспозиции нужно полностью сбросить и снова набрать пар (сменить пар). Во время смены пара отсчет цикла экспозиции приостанавливается. После того как новый пар набран, цикл экспозиции продолжается, и отсчитывается время для следующей смены пара (если цикл экспозиции длительный). Таким образом смена пара может происходить несколько раз за один цикл экспозиции.

Если смена пара не нужна, то в “Период смены пара” нужно записать 0 или время, заведомо большее времени цикла экспозиции.

Работа в режиме прогрева

1. Закрытие всех кранов. Ожидание закрытия всех кранов.

2. Открытие крана впуска пара К3. Ожидание достижения заданного давления

3. Если давление не набрано в течение заданного времени: Закрытие крана К3. Сообщение "нет давления". Ожидание нажатия на кнопку СБРОС.

4. Закрытие крана К3. Ожидание закрытия всех кранов.

5. Открытие крана выпуска пара К4. Ожидание снижения давления до нулевого уровня.

Работа в режиме пропаривателя

1. Ожидание отсутствие продукта на ДВУ в бункере Б23 под пропаривателем и на ДНП в камере пропаривателя. Ожидание наличия полного заполнения бункера над пропаривателем. Закрытия всех кранов.

2. Если в камере есть пар: Открытие крана выпуска пара К4. Ожидание снижения давления до Pmin.

3. Ожидание наличия давления в трассе (должно быть равным или большим PmaxTras) и разрешения открытия К1. Запрет на открытие К1 возникает при открытом и после закрытия К1 в соседней камере и длится 3 мин. Отсчет времени отображается в параметре “Задержка открытия К1”. Если данный параметр равен 0, то запрета на открытие К1 нет.

4. Открытие крана загрузки сырья К1 и закрытие К4. Ожидать полного опустошения бункера над пропаривателем.

5. Закрытие всех кранов.

6. Ожидание наличия давления в трассе (должно быть равным или большим PmaxTras).

7. Открытие крана впуска пара К3. Ожидание достижения заданного давления

8. Если давление не набрано в течение заданного времени: Закрытие всех кранов. Сообщение "нет давления". Ожидание нажатия на кнопку СБРОС. При нажатии на СБРОС повторяется попытка набрать давление.

9. Ожидание время Tэкспозиции.

10. Открытие крана выпуска пара К4. Ожидание снижения давления до Pvigruz.

11. Открытие крана выгрузки сырья К2. Через 1 сек закрытие К4. Ожидание разгрузки камеры (уход продукта с ДНП).

12. Открыть кран К-3 на 2 сек, выдержать паузу 10 сек, еще раз открыть К3 на 2 сек. Пауза 5 сек.

13. Закрыть К2.

14. Повтор цикла пропаривания.

Для каждого для каждой культуры и для каждого пропаривателя создаются свои наборы параметров, устанавливаемых оператором:

Class Parex (TParexDevice)

Входа устройства Pario

AInput – разрешение на работу пропаривателя в режиме Пропаривание

APvalue – значение манометра в камере пропаривателя

APstatus – состояние манометра в камере пропаривателя (1 - Ок)

ATrasPvalue – значение манометра трассы

ATrasPstatus – состояние манометра трассы (1 - Ок)

ADvu – датчик над проваривателем (1 – продукт есть)

ADnu – датчик под проваривателем

ADfull – датчик заполнения камеры пропаривателя

ADempty – датчик опустошения камеры пропаривателя

Те же входа для пропаривателя Б.

Выхода устройства Pario

NetAddress – сетевой адрес

ComPort – номер порта

ErrorFlag – флаг ошибки связи

ErrorCounter – счетчик ошибок связи

Enable – разрешение работы и обмена данными с платой управления

Flags – флаги

b1b0 - управление выходом выбора положения:

= 00 – на выход управления выдается импульс до срабатывания датчика положения.

= 01 – Для закрытия на выход выдается импульс до срабатывания датчика положения (при уходе задвижки из требуемого положения, будет подан повторный сигнал на выход управления). Для открытия подается импульс длиной Topen.

= 10 – на выход управления выдается постоянный сигнал

b7 - значение активности датчика положения закрытия (=1 - датчик сработал, если с платы приходит 1).

Trefresh - максимальное временя отсутствия связи для платы управления.

После его истечения при отсутствии связи K.3 – закрыть, К.4 – открыть.

Tnp – максимально достаточное время время сброса пара.

Topen – время, достаточное для открытия крана.

KranOut – записываемое состояние кранов (b0-K1, … b3-K4)

KranIn – считываемое состояние кранов (b0-K1 откр, b1-K1 закр,… b7-K4 закр)

Pmin – уровень “нулевого” давления

Pmax – макс. допустимое давление

Tvpusk – максимально допустимое время впуска пара

Tzagruz – время загрузки продукта в пропариватель

Tvigruz – время выгрузки продукта в пропариватель

Texpose – время экспозиции

Sost – код состояния

Перечень состояний пропаривателя (Sost)

N | Alias | Действие | Ожидание
Общие
0 | Par_off | Выключен и готов к работе |
1 | Par_error1 | Нет связи с платой управления |
Прогрев
11 | Par_heating1 | Подать команду на закрытие всех кранов. | Ожидать закрытия всех кранов
12 | Par_heating2 | Подать команду на открытие крана впуска пара К3. | Ожидать достижения давления Pпрогрев
13 | Par_heating3 | Подать команду на закрытие крана К3. Сообщение “нет давления”. | Ожидать дальнейших действий оператора.
14 | Par_heating4 | Подать команду на закрытие крана К3. | Ожидать закрытия всех кранов.
15 | Par_heating5 | Подать команду на открытие крана выпуска пара К4. | Ожидать снижения давления до Pmin.
Пропаривание
21 | Par_propar1 |  | Ожидать отсутствие продукта на ДВУ в бункере под пропаривателем.
22 | Par_propar2 | Подать команду на открытие крана выпуска пара К4 и закрытие всех остальных кранов. | Ожидать закрытия всех кранов K1, K2, K3.
23 | Par_propar3 |  | Ожидать наличия продукта на ДНУ бункера над пропаривателем.
24 | Par_propar4 | Подать команду на открытие крана загрузки сырья К1 и закрытие К4. | Ожидать время Tзагрузки. Если в это время с ДНУ бункера продукт ушел, а потом вновь появился, то считать время Tзагрузки пройденным
25 | Par_propar5 | Подать команду на закрытие всех кранов | Ожидать закрытия всех кранов
26 | Par_propar6 |  | Ожидать наличия давления в трассе (должно быть равным или большим Pmax)
27 | Par_propar7 | Подать команду на открытие крана впуска пара К3 | Ожидать достижения давления Pmax
28 | Par_propar8 | Подать команду на закрытие крана К3. Подать команду на открытие крана К4. Сообщение “нет давления”. | Ожидать дальнейших действий оператора.
29 | Par_propar9 | Подать команду на закрытие крана К3 | Ожидать закрытия всех кранов
30 | Par_propar10 |  | Ожидать время Tэкспозиции
31 | Par_propar11 | Подать команду на открытие крана выпуска пара К4. | Ожидать снижения давления до Pmin.
32 | Par_propar12 | Подать команду на открытие крана выгрузки сырья К2. | Ожидать время Tвыгрузки

Control – управление:

b0..b1 - Управление режимами:

0 - Авт

1 - Руч Стоп

2 - Руч Старт прогрев

3 - Руч Старт пропаривание

b2 - Сброс аварии

Управление кранами

b3 – 0-Авт, 1-Руч

b4 – K1

b5 – K2 (0-закр, 1-откр)

b6 – K3

b7 – K4

Если пропариватель, находясь в состоянии “ Выключен и готов к работе”, получает команду от оператора на пропаривание, либо прогрев, то происходит немедленное выполнение команды и переход в соответствующий режим. Если пропариватель уже находится в режиме работы (пропаривание или прогрев) и поступает команда на смену режима работы или команда СТОП, то перед выполнением новой команды ожидается полное завершение рабочего цикла текущего режима. При нажатии кнопки СБРОС АВР происходит принудительное прерывание текущего рабочего цикла.

Blok - Блокирование датчиков положения

b0 – K1

b1 – K2

b2 – K3

b3 – K4

Возможные проблемы:

- Установку Pmax желательно делать с запасом 10 % для предотвращения дерганья крана впуска пара.

- Имупльс открытия / закрытия желательно держать еще 0.5 сек после срабатывания датчика положения.