RCBI (Remote Control Blok Input)
Назначение - управление группой оборудования для организации маршрута. Работает совместно с блоком RCBO.

Входы
EnInput | На вход EnInput подается значение, которое сравнивается со значением EnValue. Если они равны, то оборудованию разрешено работать.
EnValue
RunOkUp | На этот вход подается сигнал RunOk от предшествующего в цепочке запуска блока (верхнего блока). Если =1 и есть разрешение работы и Stopped=0, то оборудование можно запускать и на выход Output выставляется 1.
ZdvBadUp | Сигнал ZdvBad от верхнего блока. Инвертируется и ретранслируется на выход ZdvOk.
DvuBadUp | Сигнал DvuBad от верхнего блока. Инвертируется и ретранслируется на выход DvuOk.
Stopped | Данный вход напрямую соединяется с выходом RCBO.Stopped. Полученное значение ретранслируется на StopUp. Если на входе 1, то Output сбрасывается в 0.
Suspend | Блокирует выход Output.
Выходы
Output | Выход для запуска оборудования
ZdvOk | Ретранслированный с инверсией сигнал с ZdvBadUp
DvuOk | Ретранслированный с инверсией сигнал с DvuBadUp
StopUp | Ретранслированный сигнал с Stopped
Flags | резерв