AND\Input          0000 0000 Логический вход
AND\Output         0000 0000 Логический выход

OR\Input           0000 0000 Логический вход
OR\Output          0000 0000 Логический выход

MACH\PlataIn       0000 0000 Данные с дискретного входа PLCI (контроль фазы)
MACH\MasterIn      0000 0000 Управление с выхода Output устройства MCTL
MACH\TrigReset     0000 0000 Сброс аварийного состояния для последующего перезапуска
MACH\Reset         0000 0000 Управление влючением/выключением машины с инверсией на входе
MACH\MasterOut     0000 0000 Выход для управления влючением/выключением других устройств
MACH\PlataOut      0000 0000 Данные, посылаемые на дискретный выход PLCO (управление)
MACH\Sost          0000 0000 Код состояния машины
MACH\Alarm         0000 0000 Логический выход оповещения об аварийном состоянии машины
MACH\TimeStart     0000 00FF Время запуска машины
MACH\TimeStop      0000 00FF Время останова машины
MACH\TimeAlarm     0000 00FF Продолжительность предаварийного состояния
MACH\Blok          0000 00FF Блокировка

PLCI\Channel       0000 0000 Вход платы управления
PLCI\Okta          0000 0000 Состояние восьми входов платы управления в байте
PLCI\ErrorFlag     0000 0000 Флаг ошибки обмена данными с MCU
PLCI\ErrorCounter  0000 0000 Счетчик ошибок обмена данными с MCU
PLCI\NetAddress    0000 FFFF Сетевой адрес MCU
PLCI\Enable        0000 0002 Бит разрешения приема данных от платы управления (1 - разрешено)

PLCO\Channel       0000 0000 Выход платы управления
PLCO\Okta          0000 0000 Состояние восьми выходов платы управления в байте
PLCO\ErrorFlag     0000 0000 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Флаг ошибки обмена данными с MCU
PLCO\ErrorCounter  0000 0000 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Счетчик ошибок обмена данными с MCU
PLCO\NetAddress    0000 FFFF Сетевой адрес MCU
PLCO\Enable        0000 0002 Бит разрешения передачи данных в плату управления (1 - разрешено)

PLRKS\Channel      0000 0000 Вход платы дискретного ввода
PLRKS\Okta         0000 0000 Состояние восьми входов платы дискретного ввода в байте
PLRKS\ErrorFlag    0000 0000 Флаг ошибки обмена данными с MCU
PLRKS\ErrorCounter 0000 0000 Счетчик ошибок обмена данными с MCU
PLRKS\NetAddress   0000 FFFF Сетевой адрес MCU
PLRKS\Enable       0000 0002 0=прием отключен; 1=прием по Вариант_1; 2=прием по Вариант_2.
PLRKS\Maska        0000 FFFF Маска приема данных по счетчикам и логическим входам платы
PLRKS\Divisor      0000 007F Делитель принимаемых значений по счетчикам (перед записью в Counter)
PLRKS\Counter      0000 0000 Счетчик импульсов на входе

BIT\               0000 0001 Переменная для хранения битового значения
BYTE\              0000 00FF Переменная для хранения байтового значения
WORD\              0000 FFFF Переменная для хранения двухбайтового значения

RKSV\MasterIn      0000 0000 Данные от счетчика импульсов платы РКС (устройство типа PLRKS)
RKSV\SetLevel      0000 0000 Установка значения нормального состояния: Level=MasterIn (1 - установить)
RKSV\Output        0000 0000 Состояние: 1=значение пределах, 0=значение вне пределов
RKSV\Level         0000 7FFF Значение нормального состояния
RKSV\LowRange      0000 7FFF Максимальное отклонение вниз
RKSV\HighRange     0000 7FFF Максимальное отклонение вверх
RKSV\Blok          0000 0003 Блокировка
RKSV\InpValue      0000 0000 Текущее значение на входе MasterIn
RKSV\LowLimit      0000 0000 Нижний предел (Level-LowRange)
RKSV\HighLimit     0000 0000 Верхний предел (Level+HighRange)
RKSV\TrigReset     0000 0000 Вход сброса защелки (1 - сбросить) 
RKSV\Flags         0000 00FF Настройка параметров триггера и др. 
RKSV\DlyOut        0000 FFFF Задержка срабатывания на выходе Output 
RKSV\DlyAlm        0000 FFFF Задержка срабатывания на выходе Alarm 
RKSV\Alarm         0000 FFFF Выход на индикацию сообщения об аварии датчика

TRIG\Set           0000 0000 Вход установки триггера
TRIG\Reset         0000 0000 Вход сброса триггера
TRIG\Output        0000 0000 Выход триггера

GNR\Enabled        0000 0000 Разрешение работы генератора (1 - работает)
GNR\LowTime        0000 00FF Длительность низкого полупериода
GNR\HighTime       0000 00FF Длительность высокого полупериода
GNR\Cnt            0000 0000 Внутренний счетчик
GNR\Output         0000 0000 Выход генератора

ODV\Input          0000 0000 Разрешение работы одновибратора (1 - запуск)
ODV\Time           0000 FFFF Длительность импульса
ODV\Output         0000 0000 Выход одновибратора

DLY\Input          0000 0000 Вход логического сигнала
DLY\Time           0000 FFFF Длительность задержки
DLY\Output         0000 0000 Выход - задержанный входной логический сигнал

REP\Input          0000 0000 Запуск цикла работы повторителя (1 - запуск)
REP\LowTime        0000 00FF Длительность низкого полупериода
REP\HighTime       0000 00FF Длительность высокого полупериода
REP\Attemp         0000 0000 Максимальное количество периодов в цикле
REP\Output         0000 0000 Выход генратора повторителя
REP\Limit          0000 0000 Флаг достижения окончания цикла (1 - цикл полностью выполнен)

CNT\Input          0000 0000 Запуск счета ( 1 - запуск)
CNT\Reset          0000 0000 Сброс счетчика (1 - сброс)
CNT\CntLimit       0000 FFFF Предельное значение счетчика
CNT\Time           0000 00FF Длительность одного тика
CNT\Cnt            0000 0000 Выход счетчика
CNT\Limit          0000 0000 Флаг достижения предельного значения счета (1 - достигнуто)

IMP\Input          0000 0000 Вход счетчика
IMP\Reset          0000 0000 Сброс счетчика (1 - сброс)
IMP\Cnt            0000 0000 Выход счетчика

MCTL\InpStart      0000 0000 Вход запуска машины
MCTL\InpStop       0000 0000 Вход останова машины
MCTL\Output        0000 0000 Выход для соединения со входом MasterIn устройства MACH
MCTL\RksvEn        0000 0000 Выход управления входом Enable устройств RKSV
MCTL\Control       0000 0003 Управление режимом: b0-режим (0=авт/1=руч), b1-упр.руч (0=выкл/1=вкл)

ZDVC\TrigReset     0000 0000 Сброс аварийного состояния для последующего перезапуска
ZDVC\DoOpen        0000 0000 Импульс для открытия задвижки
ZDVC\DoClose       0000 0000 Импульс для закрытия задвижки
ZDVC\Enable        0000 0000 Входы разрешения работы (по схеме ИЛИ)
ZDVC\Output        0000 0000 1=задвижка включена и работает нормально
ZDVC\Opened        0000 0000 1=задвижка включена и открыта
ZDVC\Sost          0000 0000 Состояние: 0=переходное; 1=закрыта; 2=открыта; 3=авария
ZDVC\Alarm         0000 0000 Авария: 1=Задвижка включена, но работает неправильно
ZDVC\ChnlOut       0000 FFFF Канал платы PLCO для управления задвижкой. Старший байт=NetAddr, младший=канал
ZDVC\ChnlInOp      0000 FFFF Канал платы PLCI датчика открытия. Старший байт=NetAddr, младший=канал
ZDVC\ChnlInCl      0000 FFFF Канал платы PLCI датчика закрытия. Старший байт=NetAddr, младший=канал
ZDVC\Delay         0000 FFFF Максимальное возможное время нахождения задвижки в переходном состоянии
ZDVC\Control       0000 0002 Ручное управление: 0=автомат, 1=закрыта, 2=открыта
ZDVC\Blok          0000 0001 1=блокировка датчиков открытия и закрытия.

ZDVH\Closed        0000 0000 Задвижка закрыта
ZDVH\Opened        0000 0000 Задвижка открыта
ZDVH\Blok          0000 0002 Блокировка датчика положения: 0=без блок, 1=блок.закрыта, 2=блок.открыта
ZDVH\Flags         0000 00FF b7 - значение активности датчика положения
ZDVH\ChnlIn        0000 FFFF Канал датчика положения. Старший байт=NetAddr, младший=канал

IMPT\ModuleAddr    0000 00FF Адрес модуля в сети (FF - disable)
IMPT\ComPort       0001 0003 Com-порт контроллера, по которому будет выполнятся обращение к внешнему устройству
IMPT\ResetDly      0000 FFFF Время удержания значений переменных после возведения флага ErrorFlag (после сбрасываются в 0)
IMPT\ErrorFlag     0000 0000 Флаг ошибки обмена данными с внешним устройством
IMPT\ErrorCounter  0000 0000 Счетчик ошибок обмена данными с внешним устройством
IMPT\              0000 0000 Внешняя переменная (чтение данных из внешнего устройства).

VSPA\NetAddress    0000 00FF Сетевой адрес
VSPA\Input         0000 0004 b0=Вход разрешения вращения при управлении на автомате; Местное управление: b1=Мест.упр.включено, b2=вращение, b3=реверс
VSPA\Speed         0000 0000 Разрешение работы на заданной частоте
VSPA\ComPort       0000 0003 COM-порт контроллера для связи с частотником
VSPA\Enable        0000 0001 Управление: b0:откл=0,вкл=1, b1:0=авт,1=руч, b2:0=руч.стоп,1=руч.вкл, b3:1=reset, b4:1=reverse
VSPA\Output        0000 0000 1=Вращение
VSPA\Reg20         0000 0000 Состояние: b0=вращение, b1=реверс, b2=готов, b3=авария, b4=ошибка ввода
VSPA\Reg21         0000 0000 Состояние: перегрузки...
VSPA\Reg22         0000 0000 Ошибки обмена
VSPA\Reg23         0000 0000 Опорная частота
VSPA\Reg24         0000 0000 Выходная частота
VSPA\Reg27         0000 0000 Выходной ток
VSPA\Reg28         0000 0000 Состояние: b4=клемма S3, b4=клемма S4, b4=клемма S5, b4=клемма S6 замкнута.
VSPA\Reg2C         0000 0000 не используется
VSPA\Answer        0000 0000 ответ (ошибки)
VSPA\OpFreqDef     0000 FFFF Установка опорной частоты на ручном управлении
VSPA\OpFreq        0000 FFFF Установка опорной частоты

VSPC\NetAddress    0000 00FF Сетевой адрес
VSPC\Input         0000 0004 b0=Вход разрешения вращения при управлении на автомате; Местное управление: b1=Мест.упр.включено, b2=вращение, b3=реверс
VSPC\Speed         0000 0000 Разрешение работы на заданной частоте
VSPC\ComPort       0000 0003 COM-порт контроллера для связи с частотником
VSPC\Enable        0000 0001 Управление: b0:откл=0,вкл=1, b1:0=авт,1=руч, b2:0=руч.стоп,1=руч.вкл, b3:not_used, b4:1=reverse
VSPC\Output        0000 0000 1=Вращение
VSPC\Reg10         0000 0000 Inverter status
VSPC\Reg14         0000 0000 Abnormal 1 
VSPC\Reg15         0000 0000 Abnormal 2
VSPC\Reg16         0000 0000 Abnormal 3
VSPC\Reg17         0000 0000 CPF Content 1
VSPC\Reg18         0000 0000 CPF Content 2
VSPC\Reg19         0000 0000 Light fault 1
VSPC\Reg1A         0000 0000 Light fault 2
VSPC\Reg20         0000 0000 Опорная частота
VSPC\Reg21         0000 0000 Выходная частота
VSPC\Reg22         0000 0000 Выходной ток

VSPC\Reg20         0000 0000 Состояние: b0=вращение, b1=реверс, b2=готов, b3=авария, b4=ошибка ввода
VSPC\Reg21         0000 0000 Состояние: перегрузки...
VSPC\Reg22         0000 0000 Ошибки обмена
VSPC\Reg23         0000 0000 Опорная частота
VSPC\Reg24         0000 0000 Выходная частота
VSPC\Reg27         0000 0000 Выходной ток
VSPC\Reg28         0000 0000 Состояние: b4=клемма S3, b4=клемма S4, b4=клемма S5, b4=клемма S6 замкнута.
VSPC\Reg2C         0000 0000 не используется

VSPC\Answer        0000 0000 ответ (ошибки)
VSPC\OpFreqDef     0000 FFFF Установка опорной частоты на ручном управлении
VSPC\OpFreq        0000 FFFF Установка опорной частоты

MUX\Input          0000 0000 Альтернатива Control'у. Используется при Control>=0x100
MUX\Enable         0000 0000 Разрешение выдачи на Out'ы
MUX\Control        0000 FFFF Дешифрируемое значение от 0 до 0xFF
MUX\Out_           0000 0000 Битовые выходы

SCN\Output         0000 0000 Выход результата операции
SCN\Oper           0000 0007 Тип операции: 0=AND, 1=OR, 2=арифм.сложение, 3=bin to dec, 4=Максимум, 5=Минимум, 6=Индекс мак, 7=Индекс мин

ZDVT\Enable        0000 0000 Разрешает работу устройства
ZDVT\Dir           0000 0000 Входы выбора направления 
ZDVT\Output        0000 0000 Выход для цепочки запуска
ZDVT\Sost          0000 0000 Состояние устройства: 0=среднее, 1=направление_1, 2=направление_2 и т.д. Если установлен b7=1, то устройство в аварии.
ZDVT\Control       0000 FFFF Ручное управление: 0=авт. управление, 1=напр.1 вручную, 2=напр.1 вручную  и т.д. до 127
ZDVT\Blok          0000 FFFF Блокирование датчиков положения
ZDVT\Flags         0000 FFFF b0-b1 управление выходом (00=импульс в 1 цикл, 01=импульс до срабат. датчика, 10=постоянный сигнал), b2=1, то в сред.плж.и...
ZDVT\Delay         0000 00FF Максимальное время смены положения. По истечении устройство переходит в состояние аварии. 
ZDVT\Param         0000 0000 не используется
ZDVT\ChnlNOut      0000 0000 канал выхода управления
ZDVT\ChnlNIn       0000 0000 канал входа датчика положения
