I7017 – модуль аналогового ввода

I-7017 - 8-канальный модуль изолированного аналогового ввода (8 дифференциальных или 6 дифференциальных + 2 несимметричных) по току и напряжению. Связь по протоколу DCON через RS-485.

ВЫХОДЫ

Input0 - 7

Аналоговые значения, считанные с входов модуля Vin0 – 7.

Значения считываются из модуля как есть, без преобразования в мА. Формат числа:

  - от 0 до 32767 — для положительных значений

  - от 65535 до 32768 — для отрицательных значений. Чтобы получить нормальное отрицательное число, нужно данное значение вычесть из 0x10000.

ErrorFlag | Флаг ошибки связи. Если =1, то связи с модулем нет.
ErrorCounter | Счетчик ошибок связи

DipNetAddress

Старший байт - Dip-адрес, младший байт - сетевой адрес.

Dip-адрес используется для адресации модулей, его значение должно совпадать с установкой адреса в модуле. Если значение dip-адреса не задано (равно нулю),оно приравнивается к значению сетевого адреса.
Сетевой адрес используется для логического связывания программных
блоков типа MCHB, MDTA, ZDVA и др. с физическими платами ввода вывода.
Dip-адрес и сетевой адрес могут не совпадать, но если dip-адрес равен
нулю ему присваивается значение сетевого адреса.
В процессе работы с выхода DipNetAddress считывается значение сетевого
адреса. Запись в DipNetAddress невозможна.

Enable | Разрешение работы
ComPort | Номер COM-порта ПЛК, к которому подключен модуль. Если устройство работает не в основном потоке, то номер СОМ-порта автоматически изменяется на номер соответствующего дополнительного потока.

Flags

Флаги:

  b0 – запрет отрицательных значений (приведение к нулю)

Для работы с модулем необходимо выполнить предварительную его настройку в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

Для работы модуля в режиме токового ввода (от -20мА до +20мА) с адресом 1 на скорости 9600 бод необходимо выполнить следующие действия:

1. Соединить Init c Gnd. Сбросить и включить снова питание модуля.

2. Через терминал на скорости 9600 подать команду: %00010D06C2

3. Отсоединить Init, сбросить питание.