ZDVH - Задвижка ручная на два положения
=======================================

Устаревшее устройство. Вместо него лучше использовать ZDVA.

Отображает состояние ручной задвижки с одним датчиком положения.
      --------¬
      ¦       +-- Closed
      ¦       +-- Opened
      ¦ ZDVH  +-- Blok
      ¦       +-- Flags
      ¦       +-- ChnlIn
      L--------

ВЫХОДЫ:
Closed          Задвижка закрыта (датчик сработал);
Opened          Задвижка незакрыта (датчик несработал);
Blok            Блокирование датчика положения
                  =0 - без блок.
                  =1 - блок. закрытия (Closed=1, Opened=0)
                  =2 - блок. закрытия (Closed=0, Opened=1)

Flags           b7 - значение активности датчика положения (=1 - датчик сработал,
                если c ChnlIn приходит 1).

ChnlIn          канал входа датчика положения.



УСТАНОВКИ ТЕГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С VISSCADA
                                 
Имя тега  ¦Init¦Чт/Зап¦По_запросу¦Сохранение¦Архивирование¦Сообщение
----------+----+------+----------+----------+-------------+------------------
Opened    ¦    ¦  R   ¦    *     ¦          ¦  ARC4_SEC   ¦
Blok      ¦    ¦  RW  ¦    *     ¦  byte    ¦             ¦Блокировка датчика
Flags     ¦0x80¦      ¦          ¦          ¦             ¦
ChnlIn    ¦    ¦  RW  ¦    *     ¦  word    ¦             ¦
