RKSV - частотный/логический датчик/вход
=======================================

Устаревшее устройство. Использовалось как самотоятельно, так и 
совместно с MACH. Дальнейшим развитием RKSV является MDTA.

ВХОДЫ
TrigReset       Сброс сработовшего датчика
Enable          Разрешение работы
Sost            Состояние от MACH.Sost
TimeStart       Время старта от MACH.TimeStart

ВЫХОДЫ
Output          Состояние: 1=значение пределах, 0=значение вне пределов
Alarm           Выход на индикацию сообщения об аварии датчика
InpValue        Текущее значение датчика
Level           Значение нормального состояния
LowRange        Нижний предел (Level-LowRange)  
HighRange       Верхний предел (Level+HighRange)
Blok            Блокировка - Output и Alarm всегда 0
Flags           Настройка параметров
                  b0 - использовать триггер. Если Output становится =1, то
                       вывести из этого состояния можно только подачей 1 на
                       TrigReset
                  b1 - датчик тока (значение делится на 10 и отнимается 10)
                  b2..b15 - преобразование
DlyOut          Задержка срабатывания на выходе Output 
DlyAlm          Задержка срабатывания на выходе Alarm 
Channel         Адрес выхода устройства опроса (PLCI, PLRKS, PLDAT и др)
                Формат: 
                  старший байт - NetAddress устройства опроса
                  младший байт - номер выхода
                  бит b7 используется для указания типа значения
                    =0 - логическое. Используется выход Channel
                    =1 - аналоговое. Используется выход Counter

