# promauto.pdat

Mодуль ввода pDAT (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - AA55.

См. также Распайка разъема питания и связи плат ввода/вывода promauto

    module.pdat1:
      netaddr:  1
      portnum:  1
      type:     promauto.pdat

## Параметры

Параметр | По умолчанию | Описание
--- | --- | ---
resetCntPeriod_s | 0 | Частота запроса количества сбросов контроллера платы, с. Если 0, то не запрашивать.

## Теги

    inp00 .. inp63  - логические значения входов
    frq00 .. frq63  - частотные значения входов, от 0 до 400 Гц

    firmware
    resetcnt