# icpcon.i7017

Mодуль аналогового ввода I-7017 (IcpCon) - 8-канальный модуль изолированного аналогового ввода (8 дифференциальных или 6 дифференциальных + 2 несимметричных) по току и напряжению.

Используемый протокол - DCON.

Для работы с модулем необходимо выполнить предварительную его настройку в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/7000/manual/7017-18-19_english.pdf

Для работы модуля в режиме токового ввода (от -20мА до +20мА) с адресом 1 на скорости 9600 бод необходимо выполнить следующие действия:

1. Соединить Init c Gnd. Сбросить и включить снова питание модуля.
2. Через терминал на скорости 9600 подать команду: %00010D06C2
3. Отсоединить Init, сбросить питание.

При использовании нагрузочного резистора 80.4 Ом будут следующие показания:

Установленный ток | Измеренный ток | Измеренный ток
--- | --- | ---
I-7024 | UT33D | I-7017
4000 | 3900 | 4194
20000 | 19800 | 21007

    plugin.peripherial:

      module.icp1:
        portnum:  2
        netaddr:  1
        enable:   on
        type:     icpcon.i7017
        nominus:  off
        noscale:  off

## Дополнительные параметры

nominus | отрицательные значения зануляются для тега inp.value
noscale | не использовать масштабирование. Если включено, то inp.s1, inps2, inp.v1, inp.v2, inp.scaled не появляются

## Теги

    inp0.v1      - исходное значение 1
    inp0.s1      - требуемое значение 1
    inp0.v2      - исходное значение 2
    inp0.s2      - требуемое значение 2
    inp0.scaled  - преобразованное значение
    inp0.value   - значение без преобразования

    ...аналогично для остальных каналов (7-ой последний)