# promauto.upsnano

Модуль для работы с контроллером питания upsnano. Работают по специализированному протоколу. Требует включения в задачу.

    plugin.peripherial:
      module.ups:
        netaddr:  1
        portnum:  1
        type:     promauto.upsnano
        enable:   on

    plugin.system:
      module.sys:
        enable: on
        shutdown:
          tag:     ups:shutdown
          value:   1
          delay_s: 15

    plugin.task:
      module.task_sys:
        period:   1000
        modules:
          - ups
          - sys

## Теги

Имя тега | Сохраняемый | Описание
--- | --- | ---
BatTimeout | + | Время отключения батареи при отсутствии опроса и на входе AcOk=0 (сек)
SerTimeout | + | Время определения отсутствия опроса (сек)
OutAux |  | Управление реле `Aux`: 0-выкл, 1-вкл, 2-вкл при отсутствии опроса
InpAcok |  | Состояние входа AcOk
InpBatlow |  | Состояние входа Cooler
InpAux |  | Состояние входа Aux
T |  | Tекущая измеренная температура (Градусы*10)
shutdown |  | Флаг, сигнализирующий о необходимости завершения работы (=1 при AcOk=0 и наличии связи с модулем)
beep | + | Режим работы звукоизлучателя: 0-нормальный, 1-тихий, 2-без звука
version |  | Номер версии прошивки