# Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ2

## Параметры

    8-01 = 0 - место управления
    8-02 = 1 - RS-485

    3-15 = 11 - источник задания 1 по RS-485
    3-16 = 0 - источник задания 2 отключен
    3-17 = 0 - источник задания 3 отключен
    3-18 = 0 - источник масштабирования отключен

    8-30 = 2 - протокол modbus
    8-31 = адрес
    8-32 = 2 - baud 9600
    8-33 = 2 - parity none

Для дистанционного старта нажать кнопку на панели «Дист.пуск» и замкнуть клеммы 12 и 18.

## yml

    plugin.peripherial:

      oweninv: &owenpchv
        portnum:  1
        type:     modbus

        tags:
          - name:          PercentSet
            address:       50009
            tracktag:      PercentSet
            readEnd:       on

          - name:          PercentOut
            address:       50209
            readEnd:       on

          - name:          FreqOut
            address:       16129
            readEnd:       on

          - name:          State
            address:       50199
            readEnd:       on

          - name:          ErrorCode
            address:       6
            readEnd:       on

      module.owen1:
        netaddr:  1
        <<: *owenpchv