# Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ

https://vzljot.ru/catalogue/elektromagnitnyj_metod/vzlet_er_lajt_m/

## yml

    plugin.peripherial:

      vzlet: &vzlet
        portnum:  3
        retrial:  3
        type:     modbus
        delay:    10
        tags:
          - name:        Flow
            address:     0x801E
            region:      inpreg
            type:        float32
            readEnd:     on

          - name:        Temperature
            address:     0xC048
            region:      inpreg
            type:        float32
            readEnd:     on

          - name:        VolPlusInt
            address:     0x8020
            region:      inpreg
            type:        uint32
            readEnd:     on

          - name:        VolPlusFloat
            address:     0x8022
            region:      inpreg
            type:        float32
            readEnd:     on

      wvzl: &wvzl
        type:   wessvr.adapter
        MaxWeight: 0
        MaxNum:    0
        tags:
          SumWeight:   scrpg:pid1.SumVolume
          Output:      scrpg:pid1.FlowInpMh

      module.vzl1:
        netaddr:  2
        <<: *vzlet

      module.WVZL1:
        module:   vzl1
        <<: *wvzl

    plugin.task:
      module.task_vzlet:
        period:   1000
        modules:
           - _sleep(50)  # обязательно делать задержку, если на линии несколько устройств
           - vzl1
           - WVZL1