# Частотный преобразователь Danfoss FC200

https://files.danfoss.com/download/Drives/doc_MG20N502.pdf

https://files.danfoss.com/download/Drives/MG20OB02.pdf

## Параметры

- 3-02 - минимальная частота
- 3-03 - максимальная частота
- 3-15 - Source1
  - =0 - частота задается по modbus
  - =1 - частота задается аналоговым входом

## yml

    plugin.peripherial:

      danfoss: &danfoss
        portnum:  3
        retrial:  3
        type:     modbus
        tags:
          - name:        Control    # CTW
            address:     49999
            readEnd:     on

          - name:        FreqSet    # REF (8192 corresponds to 100%)
            address:     50009
            readEnd:     on

          - name:        State      # STW
            address:     50199
            readEnd:     on

          - name:        FreqOut    # MAV (16384 corresponds to 100%)
            address:     50209
            readEnd:     on

          - name:        Source1    # см. параметр 3-15
            address:     3149
            readEnd:     on

          - name:        MinRef
            address:     3019
            type:        int32
            readEnd:     on

          - name:        MaxRef
            address:     3029
            type:        int32
            readEnd:     on

      module.dnf1:
        netaddr:  1
        <<: *danfoss