# icpcon.i7024

Mодуль опроса I-7024 (IcpCon) - 4-канальный модуль изолированного аналогового вывода по току и напряжению 14 бит.

Используемый протокол - DCON.

Для работы с модулем необходимо выполнить предварительную его настройку в соответствии с прилагаемой инструкцией производителя.

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/7000/manual/7021_22_24.pdf

Для работы модуля в режиме токового вывода (от 4мА до 20мА) с адресом 1 на скорости 9600 бод необходимо выполнить следующие действия:

1. Соединить Init c Gnd. Сбросить и включить снова питание модуля.
2. Через терминал на скорости 9600 подать команду: %0001310640
3. Отсоединить Init, сбросить питание.

    plugin.peripherial:

      module.icp2:
        portnum:  2
        netaddr:  2
        enable:   on
        type:     icpcon.i7024

## Теги

    out0.valsp - установленое значение (запись / чтение)
    out0.value - считаное значение (только чтение)
    out1.valsp
    out1.value
    out2.valsp
    out2.value
    out3.valsp
    out3.value