# owen.mv110-16d

Модуль ввода дискретный ОВЕН МВ110-16Д - предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов.

Используемый протокол - MODBUS.

Каждый дискретный вход имеет собственный 16-ти битный счетчик импульсов, пришедших на вход. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при длительности импульса не менее 0,5мс. Импульсы большей частоты или меньшей длительности пропускаются. Счет осуществляется по переднему фронту (по замыканию контакта). При пропадании питания модуля результаты счета сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. При переполнении счетчика его значение обнуляется, и счет продолжается. Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов. Программное подавление включается в параметре Tin.C в папке Параметры входов.

Внимание! Для работы с сигналами частотой свыше 90Гц при их скважности 50% и менее не следует включать подавление дребезга контактов, т.к. полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.

https://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-x.16d_dn___m01__2466.pdf

    plugin.peripherial:

      module.di:
        portnum: 1
        netaddr: 1
        type:    owen.mv110-16d

## Теги

    di:TOut              = Макс. сетевой тайм-аут
    di:inp00             = Состояние логического входа (0 или 1)
    di:cnt00             = Счетчик положительных фронтов. Для сброса записать 0.
        :
        :
    di:inp15
    di:cnt15