# ТВ-011 версии «GA-1.05»

2.12

С8h – передать счетчик (счетчики)

Запрос: Adr, COP, NW, CRC (если включен при настройке)

Ответ: Adr, COP, NW, W0, W1…Wn, CRC (если включен при настройке)

Код операции COP: C8h

Байт NW содержит номер запрашиваемого суммарного счетчика – от 0 до 11. Если NW в старшем бите содержит лог. «1», то в ответной посылке передаются счетчики от 0 до указанного количества в младшей тетраде, но не более 9. W0 … Wn – соответствующий счетчик (по 5 байт), упакованный BCD – формат.

Первые младшие байты.

    Номера счетчиков:
    0 – счетчик перезапусков преобразователя.
    1 – суммарный вес продукта, отдозированного дозатором (в кг) с учетом
    установленного в параметрах количества знаков после запятой.
    Счетчик администратора – « С. ».
    2 – значение заданного ограничения по количеству фасуемых мешков (доз).
    Счетчик – « n. ».
    3 – количество расфасованных мешков (набранных доз).
    Счетчик администратора – « C.n. »
    4 – суммарный вес продукта, отдозированного дозатором (в кг) с учетом
    установленного в параметрах количества знаков после запятой.
    Счетчик пользователя – « Е. ».
    5 – количество расфасованных мешков (набранных доз).
    Счетчик пользователя – « E.n. ».
    6 – вес продукта, набранного в весовой бункер в последнем цикле дозирования (в кг) с
    учетом установленного в параметрах количества знаков после запятой.
    Счетчик – « d. ».
    7 – вес продукта, высыпанного в последнем цикле (в кг) с учетом установленного в
    параметрах количества знаков после запятой.
    Счетчик – « F. ».
    8 – значение текущей производительности (в тонн/час).
    Счетчик – « Р. ».
    9 – время последнего цикла дозирования (в десятых долях секунды с точностью 0,1
    сек.).
    Счетчик – « t. ».
    10 – текущее значение веса упреждения «грубо» (в кг) с учетом установленного в
    параметрах количества знаков после запятой. Параметр SEL_8-4.
    11 – текущее значение веса упреждения «точно» (в кг) с учетом установленного в
    параметрах количества знаков после запятой. Параметр SEL_8-5.
    Пример: FF, Adr, C8, 01, 00, 12, 05, 00, 00, CRC, FF, FF
    соответствует 51200кг в счетчике « С. »
    Количество знаков после запятой определяется при передаче текущего веса.