# Стандарт

«Передать счетчик »

Запрос: Adr, COP, NW, CRC (если включен при настройке);

Ответ: Adr, COP, NW, W0, W1…Wn, CRC (если включен при настройке);

Код операции COP: C8h Байт NW содержит номер суммарного счетчика – от 0 до 9. Если NW в старшем бите содержит лог. «1», то в ответной посылке передаются счетчики от 0 до указанного количества в младшей тетраде, но не более 9. Счетчик 0 зарезервирован под счетчик перезапусков. W0, …. W4 (N байта) - вес, упакованный BCD - формат

Первые младшие байты

    Для «ПОТОКОВ» :
    1 – суммарный вес.
    2 – количество отвесов
    3 – значение последнего отвеса
    4 – текущая производительность(тонн/час)
    5 – время цикла последнего отвеса
    Пример: 01, C8, 01, 00, 00, 05, CRC (если включен при настройке);