# promauto.rfidreader

Mодуль считывателя радиочастотных идентификационных карт (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - MODBUS.

    plugin.peripherial:

      module.rfid1:
        netaddr:  0
        portnum:  1
        type:     promauto.rfidreader
        enable:   on

# Теги

Имя тега | Регистр | Описание
--- | --- | ---
version | 0x0101 | Версия ПО
led0 | 0x0FFA | Отключение красного светодиода на время в мс
led1 | 0x0FFE | Включение зеленого светодиода на время в мс
led2 | 0x0FFF | Включение синего светодиода на время в мс
state | 0x1000 | Состояние: 0 - нормальное 1 - авария
cnt.read | 0x1001 (мл.байт) | Счетчик считываний. Увеличивается на 1 после каждого прикладывания карты
cnt.shift | 0x1001 (ст.байт) | Счетчик сдвигов счетчика считываний
rec0.code0 | 0x1002 | Код карты (старший байт нулевого слова является старшим байтом кода)
rec0.code1 | 0x1003
rec0.code2 | 0x1004
rec0.date | 0x1005 | Дата считывания
rec0.time | 0x1005 | Время считывания