# Правила выбора номера tcp-порта

Рекомендуется выбирать номер tcp-порта, руководствуясь следующим правилом:

<порт> = <протокол> <функция приложения>, где:

протокол:

- 40 - jrbustcp
- 41 - rpsvrtcp
- 49 - console

функция приложения:

- 0[0] - jrobo-plc
- 1[0] - jrobo-server (аналог rpsvrtcp.exe) - сервер данных
- 2[0] - jrobo-arcsvr (аналог arcsvr.exe) - сервер архивации
- 3[0] - jrobo-wessvr (аналог wessvr.exe) - сервер вес.учета
- 4[0] - jrobo-kksvr (аналог kkormrcpsvr2.exe) - сервер к/корм.учета

Значение в квадратных скобках увеличивается, если одновременно работают более одного приложения с одинаковой функцией.

#### Пример

Классическая система состоит из ПЛК на базе пром.компьютера и ПК оператора / сервера баз данных.

ПЛК настроен на работу по протоколу jrbustcp, а также доступен для консольного подключения. Номера используемых для прослушивания портов будут следующими:

- 4000 - jrbustcp
- 4900 - консоль

Компьютер считывает данные из ПЛК и раздают локальным и удаленным клиентам по протоколам jrbustcp и rpsvrtcp приложением jrobo-server:

- 4010 - jrbustcp
- 4110 - rpsvrtcp
- 4910 - консоль

Также на компьютере работают два архиватора тегов - основной и временный отладочный. Порты основного jrobo-arcsvr:

- 4120 - rpsvrtcp
- 4920 - консоль

Порты отладочного jrobo-arcsvr-debug:

- 4921 - консоль