# owen.mv110-16d

Модуль ввода дискретный ОВЕН МВ110-16Д - предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов.

Используемый протокол - MODBUS.

Каждый дискретный вход имеет собственный 16 - ти битный счетчик и мпульсов, пришедших на вхо д. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при длительности импульса не менее 0,5 мс. Импульсы большей частоты или меньшей длительности пропускаются. Счет осуществляется по переднему фронту (по замыканию конта кта). При пропадании питания модуля результаты счета сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. При переполнении счетчика его значение обн уляется, и счет продолжается. Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов. Программное подавление включается в параметре Tin. C в папке Параметры входов .

Внимание ! Для работы с сигналами частотой свыше 90 Гц при их скважности 50 % и менее не следует включать подавление дребезга контактов, т.к. полезный сигнал будет при нят за дребезг и п ропущен.

https://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-x.16d_dn___m01__2466.pdf

    plugin.peripherial:

      module.di:
        portnum: 1
        netaddr: 1
        type:    owen.mv110-16d

## Теги

    di:TOut              = Макс. сетевой тайм-аут
    di:inp00             = Состояние логического входа (0 или 1)
    di:cnt00             = Счетчик положительных фронтов. Для сброса записать 0.
        :
        :
    di:inp15
    di:cnt15