# Распайка разъема питания и связи плат ввода/вывода promauto

Разъем не пронумерован и не подписан, поэтому располагаем плату следующим образом:

- сторона пайки сверху
- 4-х пиновым разъемом к себе

Пины разъема отсчитываем слева направо.

## PDIO, PDIONB

1 | 2 | 3 | 4
--- | --- | --- | ---
DC 5V | RS-485
+ | - | A | B

## PRKS, PDAT

1 | 2 | 3 | 4
--- | --- | --- | ---
DC 5V | RS-485
+ | - | B | A