# promauto.pdiovlv

Mодуль ввода/вывода pDOUT в семисторной вариации (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - AA55 аналогичен DIO, отличие только в рекоординации каналов на плате клапанов.

Внимание! плата клапанов на 220В и 24В не совпадают по каналам, но совпадают по контроллеру.

Раскладка элементов на плате 220В:

## Пример конфигурации

    plugin.peripherial:
      enable: on

      plciv12: &plciv12
        type:     promauto.pdiovlv
        mode:     readonly
        portnum:  12
        retrial:  3
        emulate:  off
        enable:   on

      plcov12: &plcov12
        mode:     writeonly
        <<: *plciv12

      module.plci_e53:
        netaddr:  3
        <<: *plciv12

      module.plco_e53:
        netaddr:  3
        <<: *plcov12