# promauto.termo5

Mодуль опроса платы термометрии (ПромАвтоматика). К данной плате можно подключить 12 термоподвесок, имеющих по 6 датчиков температуры на каждой.

Используемый протокол - MODBUS.

Температуры с десятыми градуса

    plugin.peripherial:

      module.TRM1:
        netaddr:  1
        type:     promauto.termo5
        params:
          p0:  p  53  0
          p1:  p  53  0
          p2:  p  53  0
          p3:  p  53  0
          p4:  p  53  0
          p5:  p  53  0
          p6:  p  53  0
          p7:  p  53  0
          p8:  p  53  0
          p9:  p  53  0
          p10: p  53  0
          p11: p  53  0

## Дополнительные параметры

params | параметры термоподвесок в формате `pN type Rzero RWire`
* pN - номер подвески, где N от 0 до 11
* type - тип подвески: `c` - классическая (буква `c` латинская), `p` - компенссированная. По умолчанию - классическая
* Rzero - нулевое сопротивление, по умолчанию 53
* Rwire - сопротивление линии, по умолчанию 0

## Теги

    Pdv0.R0
    Pdv0.R1
    Pdv0.R2
    Pdv0.R3
    Pdv0.R4
    Pdv0.R5
    Pdv0.T0
    Pdv0.T1
    Pdv0.T2
    Pdv0.T3
    Pdv0.T4
    Pdv0.T5
    Pdv0.Time
    Pdv0.Tmax
    Pdv0.U0
    Pdv0.U1
    Pdv0.U2
    Pdv0.U3
    Pdv0.U4
    Pdv0.U5
    Pdv0.Umax
    Pdv0.Umin
    ...аналогично для остальных подвесок