# promauto.gelios.maslo2v2

Mодуль управления маслодозатором (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - modbus.

    module.gelios1:
      netaddr:  1
      portnum:  1
      type:     promauto.gelios.maslo2v2

## Теги

Имя тега | Описание
--- | ---
Crc16 | см. Crc
WeightHigh1 | Счетчик веса
WeightLow1
NumHigh1 | Счетчик навесок
NumLow1
WeightHigh2 | Счетчик веса
WeightLow2
NumHigh2 | Счетчик навесок
NumLow2
Nominal | Номинал
Netto | Текущий вес
DStep | Шаг дозирования : 0=Стоп, 1-Старт, 2-Пауза нуля перед загрузкой, 3-Фиксация нуля перед загрузкой, 4-Загрузка, 5-Успокоение после загрузки, 6-Фиксация загрузки, 7-Пауза нуля перед выгрузкой, 8-Фиксация нуля перед выгрузкой, 9-Выгрузка, 10-Успокоение после выгрузки, 11-Фиксация выгрузки, 12-Инициализация
In | Состояние входов
Out | Состояние выходов
StopCode | Код завершения операции: 50-Все хорошо, 51-Пропал сигнал Можно к загружать, 52-Пропал сигнал Можно выгружать, 53-Кнопка Ав.остановка, 54-Предельный вес, 55-Загрузка время вышло, 56-Выгрузка время вышло
WeightKg1 | Вес, кг
WeightKg2
State | Состояние: 0=остановлено, 1=работа, 2=авария
ErrorCode | Код ошибки при аварии : 11-АЦП, 12-АЦП2, 13-АЦП3, 14-Ноль с АЦП, 15-Макс.значение АЦП, 16-Не меняется АЦП
Cmd | внешнее управление: 2=старт, 10=стоп, 12=сброс аварии
WesSvrState | флаг работы сервера архивации

## Crc

Расчет выполняется по алгоритму Crc16. Исходный для расчета буфер данных формируется из двухбайтовых слов следующих тегов в приведенной последовательности:

    WeightHigh1
    WeightLow1
    NumHigh1
    NumLow1
    WeightHigh2
    WeightLow2
    NumHigh2
    NumLow2
    SYSTEM.ErrorFlag.