# Частотный преобразователь IEK Control A310

Преобразователь частоты CONTROL-A310

## Параметры

- P0.0.03 = 1 - Источник управления
- P0.0.04 = 9 - Источник частоты
- P0.1.00 = 0 - Выбор источника частоты

## yml

    plugin.peripherial:

      iek310: &iek310
        portnum:  3
        retrial:  3
        type:     modbus
        tags:
          - name:        Control
            address:     0xA000

          - name:        FreqSet # Задаётся от 0 до 100% (=10000 или 0x2710), не сохраняется в частотнике
            address:     0xA001
            readEnd:     on

          - name:        State # =1 - вращение вперед, =2 - вращение назад, =3 - останов
            address:     0xB000

          - name:        Error
            address:     0xB001
            readEnd:     on

          - name:        FreqOut
            address:     0x9000

          - name:        FreqReq
            address:     0x9001

          - name:        Current
            address:     0x9002
            readEnd:     on

          - name:        FreqReqPer
            address:     0x9027
            readEnd:     on

      module.iek1:
        netaddr:  1
        <<: *iek310