# owen.ma110-1t

Однофазный амперметр ОВЕН МЭ110-224.1Т - предназначен для измерения напряжения, силы тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности в однофазных сетях.

Используемый протокол - MODBUS.

http://www.owen.ru/uploads/rie_mie110-224.1t_2366.pdf

    plugin.peripherial:

      module.owen1:
        portnum: 1
        netaddr: 4
        enable:  off
        type:    owen.ma110-1t

## Теги

    owen1:Status   - 0=ошибка EEPROM;
                     1=ошибка связи с АЦП
                     2=ошибка применения параметров
    owen1:Mode     - см. описание
    owen1:DecF     - положение десятичной точки для частоты дескретизации:
                     0=(----)
                     1=(---.-)
                     2=(--.--)
                     3=(-.---)
    owen1:DecI     - аналогично для измеренного тока
    owen1:DecN     - аналогично для коэф.трансформации тока
    owen1:ValueF   - измеренное значение частоты дискретизации
    owen1:ValueI   - измеренное значение тока
    owen1:ValueN   - измеренное значение коэффициента трансформации
    owen1:Apply129 - для применения параметров (положения точки) записать 129