# owen.mv110-8a

Модуль ввода аналоговый ОВЕН МВ110-8А - предназначен для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных параметров в значение физической величины.

Используемый протокол - MODBUS.

https://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.8a_1258.pdf

    plugin.peripherial:

      module.ai:
        portnum: 1
        netaddr: 3
        type:    owen.mv110-8a

## Теги

    ai:inp0.dp           = Положение десятичной точки в целом значении для входа 0 (знач. DP)
    ai:inp0.status       = Статус измерения входа 0 (код исключительной ситуации)
    ai:inp0.time         = Циклическое время измерения входа 0
    ai:inp0.val.double   = Измерение входа 0 в представлении с плавающей точкой
    ai:inp0.val.int      = Целое значение измерение входа 0 со смещением точки
        :
        :
    ai:inp7.dp
    ai:inp7.status
    ai:inp7.time
    ai:inp7.val.double
    ai:inp7.val.int

## Статус коды

Значение | Описание
--- | ---
0x0000 | Измерение успешно
0xF000 | Значение заведомо неверно
0хF006 | Данные не готовы. Необходимо дождаться результатов первого измерения после включения прибора
0xF007 | Датчик отключен
0xF008 | Велика температура свободных концов ТП
0xF009 | Мала температура свободных концов ТП
0xF00A | Измеренное значение слишком велико
0xF00B | Измеренное значение слишком мало
0xF00C | Короткое замыкание датчика
0xF00D | Обрыв датчика
0xF00E | Отсутствие связи с АЦП
0xF00F | Некорректный калибровочный коэффициент