# promauto.pdio

Mодуль ввода/вывода pDIO (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - AA55.

    module.pdio1:
      netaddr:  1
      portnum:  1
      type:     promauto.pdio

    module.plci2:
      netaddr:  2
      portnum:  1
      type:     promauto.pdio
      mode:     readonly

    module.plco2:
      netaddr:  2
      portnum:  1
      type:     promauto.pdio
      mode:     writeonly
      depends:  plci2

## Дополнительные параметры

depends | модуль peripherial, который, находясь в состоянии ошибки (тег error равен true), запрещает работу модуля на передачу
mode | режим работы:
* `readwrite` - разрешено чтение и запись (по умолчанию)
* `readonly` - только чтение
* `writeonly` - только запись

## Теги

    brd0 .. brd3    - логические входы одной платы, упаковынные в 16-бит.слово
    inp00 .. inp63  - значения логических входов