# owen.mu110-8i

Модуль вывода аналоговый ОВЕН МУ110-8И - предназначен для преобразования цифровых сигналов в аналоговые сигналы диапазоном от 4 до 20 мА для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.

Используемый протокол - MODBUS.

https://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-x.8i_m01__2426.pdf

    plugin.peripherial:

      module.ao:
        portnum: 1
        netaddr: 4
        type:    owen.mu110-8i

## Теги

    ao:TOut              = Макс. сетевой тайм-аут
    ao:out00             = Значение тока на выходе. Значение от 0 до 1000, где 0 - это 4мА, а 1000 - 20мА.
    ao:alm00             = Аварийное значение
        :
        :
    ao:out07
    ao:alm07