# promauto.pdio

Mодуль ввода/вывода pDIO и pDOUT на 24В (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - AA55.

Внимание! pDOUT на 24В и 220В - совпадают по контроллеру и протоколу, но не совпадают по нумерации каналов, данный модуль используется только на каналах 24В.

См. также Распайка разъема питания и связи плат ввода/вывода promauto

## Пример конфигурации

    module.pdio1:
      netaddr:  1
      portnum:  1
      type:     promauto.pdio

    module.plci2:
      netaddr:  2
      portnum:  1
      type:     promauto.pdio
      mode:     readonly

    module.plco2:
      netaddr:  2
      portnum:  1
      type:     promauto.pdio
      mode:     writeonly
      depends:  plci2

## Дополнительные параметры

depends | модуль peripherial, который, находясь в состоянии ошибки (тег error равен true), запрещает работу модуля на передачу |
mode | режим работы: |
* `readwrite` - разрешено чтение и запись (по умолчанию) |
* `readonly` - только чтение |
* `writeonly` - только запись |
resetCntPeriod_s | 0 | Частота запроса количества сбросов контроллера платы, с. Если 0, то не запрашивать.

## Теги

    brd0 .. brd3    - логические входы одной платы, упаковынные в 16-бит.слово
    inp00 .. inp63  - значения логических входов

    firmware
    resetcnt