## Контроллер UPS "Beeper"

Устаревшее устройство!
Рекомендуется использовать `UPS Nano` последней версии.

Разъем | Назначение
--- | ---
J1 | Светодиоды: 1-PowerLed, 2-GND, 3-BatteryLed
J2 | Вход питания: 1-Gnd, 2-+12V
J3 | Выход, работающий при AC=off: 1-Gnd, 2-+12V
J4 | Выход, работающий при AC=on: 1-Gnd, 2-+12V
J5 | Вход AC, сухой контакт
J6 | Вход питания пищалки (соединить с J3): 1-Gnd, 2-+12V

Внимание! На плате не правильная маркировка. Расположение деталей смотреть по схеме.

Схема подключения устройства в шкафу: