# promauto.gelios.flow

Mодуль управления потоковым расходомером (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - MODBUS.

    plugin.peripherial:

      module.W258:
        netaddr:   17
        type:      promauto.gelios.flow
        averaging: 10

## Дополнительные параметры

averaging | коэффициент усреднения. Чем больше, тем плавнее изменение выходной производительности (PrzCur). По умолчанию 0 - без усреднения

## Теги

    ADCCtrl
    ADCInit
    ADCMain
    ADCRequest
    ADCSetGr
    Answer
    Cmd
    Crc
    ErrorCode
    In
    Neto
    Out
    PrzCur
    PrzReq
    Reset
    State
    WeightMainH
    WeightMainL
    WesSvrState